| # Генерирование планирования обслуживания Используйте сеанс Генерация плана обслуживания (tsspc2200m000) для генерации плана обслуживания. Можно планировать работы по обслуживанию или ремонту для группы установки и номерного изделия, которые выполняет организация обслуживания. Работы планируются и отображаются в сеансе Запланированные работы (tsspc2100m000). Планирование обслуживания на выходе образует работы обслуживания, которые должны быть выполнены в долгосрочной перспективе. Оперативное планирование работ по обслуживанию основано на планировании заказов на обслуживание. Все оперативные работы (по обслуживанию) выполняются посредством заказов на обслуживание. Как сгенерировать планирование обслуживания Шаг 1. Контракт на обслуживание Если для группы установки существует активный контракт, планирование для данной группы не генерируется. Шаг 2. Номерные изделия Выбираются все номерные изделия верхнего уровня, которые активны в течение определенного периода в диапазоне с дата от до дата до периода. Если дата от раньше, чем дата начала для номерного изделия верхнего уровня,дата отстановится датой начала. Если дата окончания действия номерного изделия верхнего уровня позже, чем дата по, дата по становится датой окончания действия. . Шаг 3. Запланированные работы Запланированные работы генерируются для номерных изделий, которые активны между двумя этими датами. LN так же генерирует запланированные работы для дочерних номерных изделий, которые относятся к номерному изделию верхнего уровня. Дочерние номерные изделия должны быть так же активны. Шаг 4. Класс использования Класс использования, который используется для генерации запланированных работ, выбирается в следующем порядке: Класс использования для номерного изделия Класс использования для первого родительского номерного изделия Класс использования для группы установки Класс использования. Шаг 5. Базисные работы LN проверяет, существуют ли привязанные базисные работы к изделию. Если работы существуют, базисные работы используются для генерирования запланированных работ. Шаг 6. Цикл техобслуживания Планирование обслуживания может быть выполнено тремя различными способами, основанными на начале цикла обслуживания: Нач.дата для номерн.изделия: Дата начала цикла обслуживания равна дате начала номерного изделия. Время из диапазона выбора: Цикл обслуживания начинается с момента времени, когда запланированные работы будут сгенерированы. 1-е января: Цикл обслуживания начинается 1-го января. Относительные перемещения трансформируются в фактические даты на основе значения поля Цикл обслуживания в сеансе Единицы обслуживания (tsmdm2100m000). После получения даты начала, первая работоспособная дата получает фактическую запланированную дату начала. Длительность работы добавляется к этой дате для определения даты окончания. Для поиска первой работоспособной даты и планирования вперед, следующий путь поиска календаря: Календарь номерного изделия. Календарь подразделения обслуживания, которое привязано к группе установки. Раннее время начала =
Для каждой сгенерированной запланированной работы, строки потребностей копируются из сеанса Потребности в ресурсах (tsacm2120m000) в один из следующих сеансов: : Запланированная работа - Материальные потребности (tsspc2110m000) Запланированная работа -Потребности трудозатрат (tsspc2111m000) Запланированная работа - Прочие потребности (tsspc2112m000) Отчет обработки: Список сгенерированных запланированных работ. Отчет об ошибках: Список ошибок. Умолчания: Дата от является текущей датой. Дата до является текущей датой + один год. |