| # Montageverwaltung Neue und geänderte Funktionen Beschaffung von konfigurierten Artikeln im Modul Montageverwaltung In Infor LN 10 können Sie konfigurierte Artikel im Modul Montageverwaltung beschaffen. Folgende Programme wurden als Teil dieser Funktionalität hinzugefügt: EK-Preisstruktur für Produktvarianten berechnen (tipcf5235m000) EK-Preisstruktur für Produktvariante (tipcf5535m000) Weitere Informationen dazu finden Sie unter Beschaffen konfigurierter Artikel im Modul "Montageverwaltung" - Einrichten der Stammdaten Beschaffen konfigurierter Artikel im Modul "Montageverwaltung" - Einrichten der Stückliste Produktvarianten - Zugekaufte konfigurierbare Artikel Divergenter Aufbau der Zulieferlinie In Infor LN 10 können Sie in LN einen divergenten Montagelinienaufbau einrichten. Bei einem divergenten Aufbau der Montagelinie können Sie eine Montagelinie mit mehreren Montagelinien verknüpfen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Auswahl der Montagelinie auf Basis der Artikelkonfiguration In Infor LN 10 können Sie im Modul Montageverwaltung einen divergenten Montagelinienaufbau erstellen. Als Teil dieser Funktionalität wurde das Feld Konfigurationsabhängig im Programm Montagelinien (tiasl1530m000) hinzugefügt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig. Transportzeit für verknüpfte Montagelinien In Infor LN 10 kann eine zuliefernde Linie, die mit mehreren übergeordneten Linien verknüpft ist, sich am gleichen geografischen Ort befinden wie die übergeordneten Linien, oder auch in einem anderen geografischen Gebiet. Wenn die Zulieferlinie in einem anderen geografischen Gebiet liegt, muss die Zeit für den Transport von Montagekomponenten zur übergeordneten Linie beim Planen der Montageaufträge berücksichtigt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Transportzeit für verknüpfte Montagelinien. Reservieren von Linienstationsvariante In Infor LN 10 wird der Vorgang "Reservierung für Montageteile erstellen" automatisch im Programm Linienstationsvariante - Montageteile (tiasc2121m000) ausgeführt, wenn ein neuer Datensatz eingegeben oder einer gelöscht wird oder wenn die Menge aus Arbeitsvorbereitung geändert wird. |