| # Direktbereitstellung Wenn Sie Direktbereitstellung verwenden, werden die eingegangenen Waren direkt dem Versand zugeordnet. Direktbereitstellungsprozess entspricht dem physischen Fluss der Waren, während diese direkt vom WE-Verladeplatz zum Verladeplatz bewegt werden. Auf diese Weise werden überflüssige Ein- und Auslagerungen vermieden. Direktbereitstellungsaufträge werden verwendet, um die eingehenden Waren für die Entnahme sofort vom Wareneingangslagerplatz zum Versandbereitstellungsplatz zu transportieren. Zu generierende Positionen für Direktbereitstellungsaufträge werden nur für Einlagerungspositionen generiert, für die es ein geplantes WE-Datum gibt, das dem geplanten Liefertermin der Auslagerungsposition entspricht. Dabei wird die Wiederbeschaffungszeit Direktbereitstellung berücksichtigt, die zwischen diesen beiden Terminen liegt. Folgende Direktbereitstellungsarten sind verfügbar: Statisch Dynamisch Warendirektanlieferung Priorität für Direktbereitstellungsaufträge LN ordnet den Direktbereitstellungsaufträgen für einen Artikel eine Priorität zu. Mit dieser Priorität wird festgelegt, in welcher Reihenfolge Direktbereitstellungspositionen für die Direktbereitstellungsaufträge generiert werden müssen. Zunächst werden Direktbereitstellungspositionen für Direktbereitstellungsaufträge mit der höchsten Priorität erstellt. Dann werden die Direktbereitstellungspositionen für Direktbereitstellungsaufträge mit der darauf folgenden Prioritätsstufe generiert. Beschränkungen Direktbereitstellung Sie können Regeln zum Beschränken für die Direktbereitstellung definieren. LN verwendet die Gruppe von Regeln in einer Beschränkungsdefinition zur Bestimmung, ob Direktbereitstellungsaufträge erstellt werden sollen. Die Regeln werden nacheinander geprüft. Wenn eine gültige Bedingung erfüllt ist, werden keine Direktbereitstellungsaufträge erstellt. Wenn keine Regel angewendet werden kann, lässt LN die Erstellung von Direktbereitstellungsaufträgen zu. |