| # Produktionsauftragsplanung für generelle Artikel Der im Programm Konfigurierbarer Artikel - Struktur (tipcf3100m100) definierte generelle Arbeitsplan unterscheidet sich von einem normalen Arbeitsplan. Welche Arbeitsgänge im Arbeitsplan verwendet werden, hängt von der Konfiguration ab. Beispiel Zwei Arbeitsgänge können einander ausschließen: Entweder wird Arbeitsgang 10 oder Arbeitsgang 20 gewählt. Eine Reihenfolge der Arbeitsgänge ist daher nicht erforderlich. Der Arbeitsgang eines generellen Arbeitsplans hat deshalb mehrere Parameter für die Planung: Geplante Produktionsdauer Planungsprozentsatz Laufzeitversatz Bei der Laufzeit wird der Planungsprozentsatz berücksichtigt.
    Durchlaufzeiten Bearbeitung = Geplante Produktionsdauer * Planungsprozentsatz
Mit Hilfe des Laufzeitversatzes wird der Beginn der Arbeitsgangabfolge bestimmt. Produktionsvorschlag für generellen Artikel Verwandte Themen Kalender in Unternehmensplanung Horizonte und Zeitfenster Zeitzonen in Enterprise Planning |