| # Alternative Artikel/Stückliste (tscfg1120m000) Mit diesem Programm geben Sie alternative Artikel für Komponenten unter verschiedenen Stammartikeln in einer Produktstruktur (Stückliste) an. Jede Änderung der Produktstruktur (Stückliste) wird im entsprechenden Artikel aktualisiert. Wenn eine Produktstrukturbeziehung gelöscht wird, werden auch die entsprechenden alternativen Artikel gelöscht. Wenn der übergeordnete Artikel (Stammartikel) in der Bedarfsposition nicht vorhanden ist, wird eine Liste aller alternativen Artikel für alle Stücklisten angezeigt, in denen die Komponente vorkommt. Hinweis Wenn Sie in der Teile-Position eines Werkstattauftrags / der Ressourcenposition eines Arbeitsauftrags / der Materialposition eines Service-Auftrags einen Artikel erfassen, wird eine Meldung angezeigt, dass für den Artikel ein Ersatz vorhanden ist, und Sie werden gefragt, ob Sie den Artikel durch den alternativen Artikel ersetzen möchten. Wenn Sie den Artikel nicht ersetzen, zeigt LN die Meldung über das Vorhandensein des Ersatzartikels jedes Mal an, wenn Sie mit der Auftragsposition arbeiten. Wenn Sie einen Ersatzartikel für den zu ersetzenden Artikel auswählen, müssen Sie die Stammdaten wie etwa die Standardleistungen überprüfen. Wenn Sie die Standardleistungen verwenden, kopiert LN die Daten für das erforderliche Material in den Werkstattauftrag / Arbeitsauftrag / Service-Auftrag. Sie können nur dann einen alternativen Artikel auswählen, wenn das Feld "Artikel" editierbar ist. Übergeordneter Artikel Der Stammartikel, für den Sie die alternativen Artikel angeben. Artikel Der Artikel kann durch einen alternativen Artikel ersetzt werden. Zulässige Werte EK-Artikel Fertigungsartikel Genereller Artikel Alternative Identifikation des Datensatzes für das alternative Material. Priorität Alternative Die Priorität der Alternative bestimmt, welche der Alternativen LN zuerst auswählt. Zulässige Werte Aufbrauchen: Dies ist veraltetes Material, das zuerst aufgebraucht werden muss. Ursprünglich: Der Standardartikel. 1: Die Alternative, die ausgewählt wird, wenn der Bestand für den Standardartikel (und für das aufzubrauchende Material, falls vorhanden) nicht ausreicht. 2: Die Alternative, die ausgewählt wird, wenn der Bestand für den Standardartikel und den ersten alternativen Artikel (und für das aufzubrauchende Material, falls vorhanden) nicht ausreicht. 3, 4, 5,: alternative Artikel mit geringerer Priorität. 9: der alternative Artikel mit der niedrigsten Priorität. Verwandte Themen Die Suche nach alternativem Material Alternativer Artikel Der alternative Artikel. Verwenden Sie den Pfeil zum Verzweigen, um den Artikel im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) auszuwählen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung des alternativen Artikels. Priorität erhöhen : setzt die ausgewählte alternative Materialposition auf die nächst höhere Priorität. Priorität verringern : setzt die ausgewählte alternative Materialposition auf die nächst niedrigere Priorität. Alternative Artikel/Stückliste drucken Ruft das Programm Alternative Artikel/Stückliste drucken (tscfg1420m000) auf. In diesem Programm wählen Sie den zu druckenden Datensatzbereich aus. |