| # Montageauftrag - Linienstationsaufträge (tiasc2510m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die Unterteilung von Montageaufträgen in Linienstationsaufträge (LSAs), (wenn relevant) zusammen mit ihren Linienstationsvarianten (LSVs), an. In diesem Programm können Sie LSVs einem bestimmten Auftrag zuweisen, was aus dem folgenden Grund erforderlich sein kann: Sie können den Inhalt eines bestimmten Linienstationsauftrags ändern. Da der Inhalt (Arbeitsgänge und Material) eines Auftrags in der Linienstationsvariante (LSV) gespeichert wird, die mit weiteren Montageaufträgen verbunden sein kann, können sich Änderungen an einem Auftrag auch auf andere Aufträge auswirken. Um dies zu verhindern, müssen Sie die LSV spezifisch dem Auftrag zuweisen, den Sie ändern möchten. Wenn Sie eine LSV auftragsspezifisch zuweisen, wird die ursprüngliche LSV in eine andere eindeutige LSV (die nicht mit anderen Aufträgen verknüpft ist) kopiert, die nur für den Linienstationsauftrag vorhanden ist, den Sie ändern möchten. Dadurch lässt sich der Auftragsinhalt ändern, ohne dass sich die Änderung auf andere Aufträge auswirkt. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Linienstationsvarianten und Linienstationsaufträge Montageaufträge AiU-Umbuchung AiU-Umbuchungen im Modul Montageverwaltung (ASC) Nachkalkulation für Montageauftrag Retrograde Abbuchung Retrograde Abbuchung für Montage Montageauftrag Ein Auftrag zur Endmontage eines Produkts an einem oder mehreren Montagebändern. Linienstation Eine Abteilung, die einen Teil einer Montagelinie bildet. Linienstationen werden bei der Produktion von Endmontageartikeln verwendet. Eine Linienstation kann mehrere Positionen aufweisen, wodurch mehrere Artikel auf einer Linienstation vorhanden sein können. Folge-Station Die Linienstation nach der Linienstation im vorherigen Feld, also die nächste Linienstation auf der aktuellen Montagelinie. Linenstationsauftragsstatus Der Status des Linienstationsauftrags. Folgende Status sind möglich: Geplant Ausgesetzt Startbereit Fertig Abgeschlossen Verknüpfungen zu Themen mit weiteren Informationen zu den Status von LSAs finden Sie unter "Verwandte Themen". Geplanter Beginn um Die Zeit, zu der die Arbeit am Montageauftrag an der aktuellen Linienstation beginnen soll. Geplantes Ende um Die Zeit, zu der die Arbeit am Montageauftrag an der aktuellen Linienstation beendet sein soll. Geplantes Ende für Transport am Gibt an, bis wann (Datum und Uhrzeit) die Unterbaugruppe von der Zulieferlinie an die vorgegebene Linienstation geliefert worden sein muss. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Transportzeit für verknüpfte Montagelinien. Verwandte Themen Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Transportzeit Die für den Transport der Unterbaugruppe von der Zulieferlinie an die Linienstation erforderliche Zeit. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Transportzeit für verknüpfte Montagelinien. Verwandte Themen Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Einheit Die Einheit, in der die Transportzeit angegeben wird. Reihenfolge geplant für Liniensegment Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Reihenfolge für das Liniensegment des Linienstationsauftrags geplant. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Versatzbildung erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss für die Linienstationsaufträge (LSAs) für diesen Montageauftrag der Versatz gebildet werden. Versatzbildung ist die Berechnung von (neuen) Anfangs- und Endzeitpunkten. Eine Berechnung des Versatzes ist erforderlich, sobald die Daten oder Uhrzeiten eines Auftrags geändert werden, also sobald die tatsächlichen Daten und Uhrzeiten den geplanten Daten und Uhrzeiten nicht mehr entsprechen. LSAs können Sie im Programm Versatz für Linienstationsaufträge berechnen (tiasl4230m000) berechnen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Transportzeit für verknüpfte Montagelinien. Verwandte Themen Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Linienstationsvariante In einer Linienstationsvariante werden identische Arbeitsgänge und Materialien, die in einer bestimmten Linienstation für mehrere Montageaufträge verwendet werden, gespeichert. Auf diese Weise werden die identischen Arbeitsgänge und Materialien nur einmal gespeichert, und nicht für jeden einzelnen Montageauftrag. Bei der Verwendung von Linienstationsvarianten wird weniger Speicherraum benötigt, und die Systemleistung wird verbessert. Beispiel Sie stellen Autos mit mehreren Merkmalen her, darunter auch zwei Typen von Rädern: breit und schmal. In der Linienstation "Rad", in der die Räder montiert werden, werden alle Autos mit breiten Räder als eine Linienstationsvariante betrachtet, Autos mit schmalen Rädern als eine zweite Variante; unabhängig von anderen technischen Angaben, da die anderen Angaben für die Linienstation "Rad" nicht relevant sind. Auftragsspezifisch Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Linienstationsvariante (LSV) auftragsspezifisch, d. h. die zugehörigen Arbeitsgänge und Komponenten können geändert werden. Eine auftragsspezifische LSV ist nicht mit anderen Aufträgen verbunden. Dadurch lässt sich der Auftragsinhalt ändern, ohne dass sich die Änderung auf andere Aufträge auswirkt. Artikel Der generelle Artikel oder der Fertigungsartikel, für den die voreingestellte Lieferquelle Zusammenstellung/Montage lautet. Tatsächlich Der Zeitpunkt, zu dem die Arbeit an der Montagelinie der aktuellen Linienstation beginnt. Dies ist dann der Fall, wenn die Arbeit an der vorherigen Linienstation fertiggemeldet wurde, oder, in Fällen, in denen die vorherige Linienstation als ein Puffer fungiert, wenn der Auftrag den Puffer verlässt. Tatsächlich Der Zeitpunkt, zu dem die Arbeit an der Montagelinie der aktuellen Linienstation fertiggestellt wurde. Montageteile reserviert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Komponenten für den aktuellen Montageauftrag für die aktuelle Linienstation reserviert. Teile lassen sich mit dem Programm Reservierung für Montageteile erstellen (tiasc7240m000) reservieren. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist auch markiert, wenn die aktuelle Linienstation keine Montageteile aufweist, oder wenn die Teile nur Greifvorrat darstellen. Dieses Kontrollkästchen ist nur dann nicht markiert, wenn es noch zu reservierende Artikel gibt, bei denen es sich nicht um Greifvorrat handelt. Arbeitsanweisungen gedruckt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Arbeitsanweisungen gedruckt, die zur Durchführung der Arbeiten für den Montageauftrag an dieser Linienstation erforderlich sind. AiU-Umbuchung generiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde eine AiU-Umbuchung generiert. Sie können AiU-Umbuchungen im Programm AiU-Umbuchung generieren (tiasc7200m000) generieren, das Sie aus dem Programm Linienstation - Montageauftrag (tiasl6510m000) heraus aufrufen. Dieser Vorgang wird oft mittels eines prozessgesteuerten Workflows ausgeführt. Wenn Sie eine AiU-Umbuchung für eine Linienstation der Hauptmontagelinie generieren, wird eine AiU-Umbuchung für die Linie generiert, zu der die Linienstation gehört. Hinweis ERP markiert das Kontrollkästchen "AiU-Umbuchung generiert" nur im letzten Linienstationsauftrag auf der Montagelinie, auch wenn Sie die AiU-Umbuchung an einer anderen Linienstation generieren. Die AiU-Funktionen in einer firmenübergreifenden Umgebung unterscheiden sich von denen in einer Einzelfirmenumgebung. In einer Mehrfirmenumgebung werden die AiU-Umbuchungen durch firmenübergreifende VK-Aufträge und Bestellungen bearbeitet und die Kontrollkästchen "AiU-Entnahme erfolgt" und "AiU-Eingang erfolgt" werden nicht verwendet. AiU-Entnahme erfolgt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine AiU-Umbuchung für eine Entnahme erfolgt. Sie können AiU-Umbuchungen für Entnahmen im Programm AiU-Entnahme ausführen (tiasc7201m000) vornehmen. Dieser Vorgang wird oft mittels eines prozessgesteuerten Workflows ausgeführt. Wenn Sie eine AiU-Entnahme für eine Linienstation der Hauptmontagelinie durchführen, kann die Arbeit-in-Umlauf des Auftrags von der Montagelinie entnommen werden, zu der die Linienstation gehört. Der Vorgang der Entnahme erfolgt im Paket Lagerwirtschaft. Wenn Sie im Unterprogramm Montagelinien (tiasl1530m000) die Option "Automatisch" für das Feld "Verarbeitung von AiU-Umbuchungen" auswählen, wird das Kontrollkästchen "AiU-Entnahme erfolgt" automatisch markiert, sobald die AiU-Entnahme erfolgt ist. Hinweis ERP markiert das Kontrollkästchen "AiU-Eingang erfolgt" nur im letzten Linienstationsauftrag auf der Montagelinie, auch wenn Sie die AiU-Umbuchung an einer anderen Linienstation generieren. Dieses Kontrollkästchen wird nur in einer Einzelfirmenumgebung verwendet, wenn also die Montagelinien, von denen die Arbeit-in-Umlauf entnommen und an die sie geliefert wird, derselben Firma angehören. In einer Mehrfirmenumgebung werden AiU-Umbuchungen durch firmenübergreifende VK-Aufträge und Bestellungen abgewickelt. AiU-Umbuchungsposition Die Folgenummer der AiU-Umbuchung. Die Folgenummer wird vom Paket Lagerwirtschaft zugewiesen. Sie wird dort verwendet, um die AiU-Umbuchungen in der richtigen Reihenfolge ausführen zu können. AiU-Eingang erfolgt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine AiU-Umbuchung für einen Eingang erfolgt. Der Wareneingangsvorgang findet an einer Linienstation auf der Zulieferlinie statt. Sie können AiU-Umbuchungen für Eingänge im Programm AiU-Eingang ausführen (tiasc7202m000) vornehmen. Dieser Vorgang wird oft mittels eines prozessgesteuerten Workflows ausgeführt. Der Auslöser kann so eingerichtet werden, dass der Eingangsvorgang durch das Eintreten eines Ereignisses an der Eingangslinie aktiviert wird. Wenn Sie einen AiU-Eingang für eine Linienstation der Hauptmontagelinie durchführen, kann die Arbeit-in-Umlauf des Auftrags an der nächsten (Eingangs)Montagelinie empfangen werden. Der Vorgang des Eingangs erfolgt im Paket Lagerwirtschaft. Wenn Sie im Unterprogramm Montagelinien (tiasl1530m000) die Option "Automatisch" für das Feld "Verarbeitung von AiU-Umbuchungen" auswählen, wird das Kontrollkästchen "AiU-Eingang erfolgt" automatisch markiert, sobald der AiU-Eingang erfolgt ist. Wenn der Eingangsvorgang ausgeführt wird, markiert LN das Kontrollkästchen "AiU-Eingang erfolgt". Hinweis ERP markiert das Kontrollkästchen "AiU-Entnahme erfolgt" nur im letzten Linienstationsauftrag auf der Montagelinie, auch wenn Sie die AiU-Umbuchung an einer anderen Linienstation generieren. Dieses Kontrollkästchen wird nur in einer Einzelfirmenumgebung verwendet, wenn also die Montagelinien, von denen die Arbeit-in-Umlauf entnommen und an die sie geliefert wird, derselben Firma angehören. In einer Mehrfirmenumgebung werden AiU-Umbuchungen durch firmenübergreifende VK-Aufträge und Bestellungen abgewickelt. Stunden retrograd abgebucht Wenn die Stunden für den Linienstationsauftrag rückwirkend abgebucht werden, ist dieses Kontrollkästchen markiert. Eine retrograde Abbuchung erfolgt im Programm Bedarfe retrograd abbuchen (tiasc7241m000). Hinweis Das Verhalten dieses Kontrollkästchens hängt in einigen Fällen davon ab, welches Szenario der Buchungsverarbeitung verwendet wird. Auf Auftragsebene: Das Kontrollkästchen ist nicht markiert, wenn der Linienstationsauftrag keine Linienstationsvarianten und Linienstationsaufträge hat. Auf Stationsebene: Das Kontrollkästchen kann markiert werden, auch wenn der Linienstationsauftrag keine Linienstationsvariante aufweist. Montageteile retrograd abgebucht Wenn das Material für den Linienstationsauftrag rückwirkend abgebucht wird, ist dieses Kontrollkästchen markiert. Eine retrograde Abbuchung erfolgt im Programm Bedarfe retrograd abbuchen (tiasc7241m000). Hinweis Das Verhalten dieses Kontrollkästchens entspricht nicht ganz dem des Kontrollkästchens Montageteile reserviert. Das Kontrollkästchen ist nur markiert, wenn es Montageteile gab, die retrograd abgebucht werden. Das Kontrollkästchen ist nicht markiert, wenn es keine rückwirkend abzubuchenden Montageteile gab, oder wenn es sich bei den Teilen nur um Greifvorrat handelte. Montageteile Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Linienstationsvariante - Montageteile (tiasc2121m000) aufzurufen. Merkmale und Optionen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Linienstationsauftrag - Merkmale und Optionen (tiasc2512m000) aufzurufen. Linienstationsvarianten Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Linienstationsvarianten (tiasc2520m000) aufzurufen. Anpassen Klicken Sie auf diese Option, um die ausgewählte Linienstationsvariante an den Auftrag anzupassen, wodurch sich der Inhalt ändern lässt, ohne dass sich die Änderung auf andere Aufträge, die diese Linienstationsvariante enthalten, auswirkt. Arbeitsgänge Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Linienstationsvariante - Arbeitsgänge (tiasc2122m000) für ein Montageteil aus einer Linienstationsvariante aufzurufen. Bestellungen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Linienstationsauftrag - Bestellungen (tiasc2511m000) aufzurufen. Nummer für Montageteil generieren... Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Nummer für Montageteil generieren (tiasc2221m000) aufzurufen. |