| # Generieren von Meldungen für auftragsbezogene Teillieferungen (mit Planungsfenster) Auftragsbezogene Teillieferungen mit Planungsfenster stellen eines von zwei Verfahren zur Generierung oder Aktualisierung von Meldungen für Montageteillieferungen dar. Das andere Verfahren beruht auf der Verwendung von Auslösern, die in einem prozessausgelösten Workflow definiert sind. So kann beispielsweise die Fertigmeldung eines vorherigen Linienstationsauftrags als Auslöser für die Ausführung des Programms Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) definiert werden. Die Verwendung der auftragsbezogenen Teillieferung mit Planungsfenster bietet Ihnen mehrere Vorteile. Beispiel: Sie können Liefermeldungen vor dem Start des ersten Linienstationsauftrags generieren, da Sie nicht von vorherigen Auslöserereignissen abhängig sind. Sie können Liefermeldungen unabhängig von Abweichungen bei der Zykluszeit generieren. Sie können Liefermeldungen unabhängig von Änderungen im Linienaufbau generieren. Sie können die Verwaltung von Auslösern vernachlässigen, die sich als ziemlich komplex erweisen kann. Der Nachteil ist allerdings, dass Sie als Grundlage lediglich über geplante Montagedaten verfügen, nicht aber über Ist-Daten. Wenn es darauf ankommt, auf Daten/Uhrzeiten und Jobfolgen zu reagieren, die (fast) der Ist-Situation entsprechen, und wenn Sie die geplanten Daten nicht aktualisieren können, müssen Sie Auslöser verwenden. Auslöser basieren immerhin auf dem tatsächlichen Fortschritt des Montageauftrags. Es können auch beide Verfahren angewendet werden, wie nachfolgend erläutert. Voraussetzungen Damit Liefermeldungen für Linienstationsaufträge generiert oder aktualisiert werden können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Der Linienstationsauftrag fällt in eines der Planungsfenster, die für die im Linienstationsauftrag enthaltenen Montageteile definiert sind. Mindestens eines der beiden Kontrollkästchen Meldungen generieren und Meldungen neu generieren ist markiert. (Falls keines der Kontrollkästchen markiert ist, werden Liefermeldungen lediglich für Linienstationsaufträge (LSAs) freigegeben, die in das Planungsfenster für letzte Aktualisierung fallen.) Der Status des LSA muss vor dem Status Fertig liegen. Der Status des Montageauftrags, der den LSA enthält, muss Reihenfolge geplant oder In Bearbeitung lauten. Funktionalität Wenn Sie das aktuelle Programm ausführen, werden Liefermeldungen entsprechend dem Planungsfenster, in das der LSA fällt, und je nach Auswahl der Kontrollkästchen in dem Programm generiert oder aktualisiert. Jedes Planungsfenster ist als bestimmte Anzahl von Arbeitstagen oder Stunden vor dem geplanten Startdatum/Startzeitpunkt des LSA definiert. Daher können sich die Planungsfenster teilweise überlappen. Es gibt folgende Planungsfenster: Planungsfenster für Generierung Wenn LSAs in dieses Planungsfenster fallen, werden für sie Liefermeldungen generiert oder aktualisiert. Unveränderbarkeits-Zeitraum Dieses Planungsfenster gibt an, wann der Inhalt eines LSA ausgesetzt wird, d. h. wann keine Änderungen in Bezug auf Material oder Mengen zulässig sind, weil das Lager oder der Lieferant diese Änderungen nicht mehr verarbeiten kann. Änderungen in Bezug auf die Lieferfolge und das Lieferdatum/die Lieferuhrzeit sind jedoch weiterhin möglich. Planungsfenster für letzte Aktualisierung Liefermeldungen in diesem Planungsfenster können in keiner Hinsicht mehr aktualisiert werden. Durch das aktuelle Programm werden nur Liefermeldungen für LSAs freigegeben, die in dieses Planungsfenster fallen. Dieser Vorgang wird in einem der nächsten Abschnitte erläutert. Die Planungsfenster werden auf dem Bausatz definiert, der die Montageteile enthält. Dazu wird das Programm Bausatz (whwmd4150s000) verwendet, das Sie durch Doppelklicken auf einen Datensatz im Programm Bausatz (whwmd4550m000) in Lagerwirtschaft aufrufen können. Das aktuelle Programm prüft, ob die ausgewählten LSAs in eines der Planungsfenster fallen, die auf dem Bausatz der erforderlichen Teile definiert wurden. Nachbearbeitung Nachdem Sie Liefermeldungen generiert oder aktualisiert haben, müssen Sie sie weiterleiten. Führen Sie dazu das Programm Meldungen für Montageteillieferungen weiterleiten (tiasc8220m000) aus. Nachdem die Meldungen weitergeleitet wurden, werden sie verarbeitet. Die Art der Weiterleitung und Verarbeitung von Liefermeldungen wird durch das Kontrollkästchen Lieferlager im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) bestimmt: Das Kontrollkästchen für interne Lieferung ist markiert. LN generiert Lagerumbuchungen vom Ausgangslager an das Produktionslager. Das Kontrollkästchen für externe Lieferung ist nicht markiert. Das Modul Einkaufsüberwachung generiert anhand dieser Angabe einen produktionssynchronen Abruf, um die Lieferung vom Lieferanten an das Produktionslager zu überwachen. Sperren Liefermeldungen für interne Lieferungen werden mit dem Status Gesperrt generiert. Die Lageraufträge, die sich aus diesen Meldungen ergeben, erhalten ebenfalls den Status "Gesperrt". Gesperrte Lageraufträge werden nicht verarbeitet, sie können jedoch für Planungs- oder Reservierungszwecke verwendet werden. Die Lageraufträge werden entsperrt, wenn Sie nicht gesperrte Aktualisierungsmeldungen weiterleiten. Wenn Sie das aktuelle Programm ausführen, werden nicht gesperrte Meldungen für diejenigen LSAs generiert, die in das Planungsfenster für letzte Aktualisierung fallen. Bei der Ausführung des aktuellen Programms werden immer letzte Aktualisierungen von Liefermeldungen für diejenigen LSAs des Auswahlbereichs generiert, die in das Planungsfenster für letzte Aktualisierung fallen. Dies geschieht selbst dann, wenn die Kontrollkästchen Meldungen generieren und Meldungen neu generieren nicht markiert sind. Die letzte Aktualisierung kann auch mit dem Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) durchgeführt werden. Der Status der Liefermeldungen wird im Programm Linienstation - Lieferumbuchungen für Montageteile (auftragsbezogen) (tiasc8520m000) angezeigt. Zusammenhang zwischen Auslösern und Planungsfenstern Es besteht die Möglichkeit, Auslöser und Planungsfenster zu verwenden. Falls Sie beide Verfahren verwenden möchten, beachten Sie den folgenden Zusammenhang: Das Programm, das zuerst ausgeführt wird, generiert die Liefermeldungen. Wenn also der Auslöser vor der Ausführung des aktuellen Programms definiert wurde, werden die Meldungen vom Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) generiert. Der Auslöser ist unabhängig vom Feld Planungsfenster für Generierung und kann daher vor oder in diesem Planungsfenster definiert werden. Wenn das aktuelle Programm in "Planungsfenster für Generierung" und vor dem Auslöser ausgeführt wird, werden die Liefermeldungen vom aktuellen Programm generiert. Die Liefermeldungen können über beide Programme aktualisiert werden. Beide Programme berücksichtigen den Unveränderbarkeits-Zeitraum. In dieser Hinsicht gibt es also keine Unterschiede. Nur bei der Aktualisierung von Meldungen durch das aktuelle Programm dürfen die ausgewählten LSAs noch nicht im Planungsfenster für letzte Aktualisierung enthalten sein. Welches Programm die letzte Aktualisierung durchführt und wie diese erfolgt, ist abhängig von der Reihenfolge, in der die Programme ausgeführt werden, von der Definition der letzten Aktualisierung und von der Beziehung zum Planungsfenster für letzte Aktualisierung. Da es ziemlich kompliziert ist, die verschiedenen Situationen zusammenzufassen, sollten Sie die folgenden Regeln beachten, die ausschlaggebend für die weiteren Ereignisse sind: Das aktuelle Programm führt die Aktualisierung vor dem Planungsfenster für letzte Aktualisierung und die Entsperrung nur in diesem Planungsfenster durch. Das Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) führt die Aktualisierung vor und im Planungsfenster für letzte Aktualisierung durch. Handelt es sich bei der Aktualisierung um die letzte Aktualisierung, führt das Programm auch die Entsperrung durch. Ob es sich bei einer Aktualisierung durch das Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) um die letzte Aktualisierung handelt, ergibt sich aus einem Vergleich der Linienstationen, und nicht aus der Beziehung zur letzten Ausführung des aktuellen Programms oder aus dem Planungsfenster für letzte Aktualisierung. Weitere Erläuterungen können Sie den nachfolgenden Hinweisen entnehmen. Meldungen können unabhängig davon, ob sie gesperrt sind oder nicht, aktualisiert werden. Meldungen können nur einmal entsperrt werden. Hinweis Bei der obigen Erläuterung wurde unterstellt, das das Feld Planungsfenster für Generierung vor dem Feld Unveränderbarkeits-Zeitraum und das Feld Unveränderbarkeits-Zeitraum vor dem Feld Planungsfenster für letzte Aktualisierung definiert wurden. Anders ausgedrückt: Das Planungsfenster für Generierung enthält den Unveränderbarkeits-Zeitraum und der Unveränderbarkeits-Zeitraum enthält das Planungsfenster für letzte Aktualisierung. Das Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) kann Liefermeldungen generieren, aktualisieren und entsperren. Bei der Aktualisierung von Meldungen berücksichtigt das Programm den Unveränderbarkeits-Zeitraum, jedoch nicht das Planungsfenster für letzte Aktualisierung. Die letzte Aktualisierung, die auch das Entsperren der Meldungen zur Folge hat, wird durchgeführt, wenn die Linienstation im Feld Auslöserlinienstation in diesem Programm mit dem Feld Auslösende Station übereinstimmt, das im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) für die Montageteile der ausgewählten LSAs festgelegt wurde. Dieses Programm generiert nur Meldungen für Artikel, die nicht als Greifvorrat festgelegt sind. Ob ein Artikel zum Greifvorrat gehört, legen Sie im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4100s000) fest. Der Unveränderbarkeits-Zeitraum ist nicht mit dem Festschreibungsfenster zu verwechseln, das in der Montagelinienverwaltung definiert ist. Das Festschreibungsfenster in der Montagelinienverwaltung bezieht sich auf die Anwendung von Änderungen im Montagelinienaufbau auf die Montageaufträge. Das aktuelle Programm kann nur für die Generierung und Aktualisierung von Liefermeldungen für die reihenfolgeabhängige Lieferung verwendet werden. Das Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) kann zudem stapelbezogene Liefermeldungen generieren. Nachdem stapelbezogene Liefermeldungen generiert wurden, können sie weder aktualisiert, noch entsperrt werden. |