| # Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000) Mit diesem Programm generieren Sie einstufige K-Stücklisten für die Versionen, die durch Stücklistenmassenänderungen generiert oder geändert wurden. Die einstufigen K-Stücklisten basieren auf den K-Artikeln des Programms Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) und auf den Auftragspositionen des Programms Maßnahme für Stücklistenmassenänderung (tiedm3120m000). Verwandte Themen Berechnen von Nettomengen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Freigeben von Konstruktionsdaten Auswahlbereich Stücklistenmassenänderung Geben Sie einen Bereich von Stücklistenmassenänderungen ein, deren K-Stücklistenänderungen Sie verarbeiten möchten. Option Neue Versionen für Konstruktion genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Status der neuen Versionen automatisch auf Genehmigt durch Konstruktion gesetzt, nachdem ihre K-Stücklisten generiert wurden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie Versionen mit dem Programm Konstruktionsartikel (tiedm1100m000) genehmigen. Verknüpfungen zu an Komponente und Version angehängten Dokumenten erstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle Dokumente, die mit der Komponente oder der Version des Konstruktionsartikels im Paket Objektdatenverwaltung verbunden sind, in die K-Stückliste kopiert. Verwandte Themen Objektdatenverwaltung Komponenten Ändern der Konstruktionsartikelversion |