| # Stücklistenmassenänderung (tiedm3610m000) Mit diesem Programm können Sie Stücklistenmassenänderungen anzeigen, definieren und ändern. Klicken Sie auf die Option Neue Massenänderung hinzufügen, wenn Sie eine neue Stücklistenmassenänderung definieren möchten. Klicken Sie auf die Option Massenänderung suchen, um eine Stücklistenmassenänderung zu suchen. Stücklistenmassenänderungen mit dem Status In Bearbeitung können Sie ändern. Anwendung von Stücklistenmassenänderungen Stücklistenmassenänderungen können Sie in den folgenden beiden Fällen anwenden: Änderung und Genehmigung von mehreren K-Stücklisten. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Genehmigung der Änderungen an mehreren K-Stücklisten, die Sie zuvor manuell vorgenommen haben. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von K-Stücklisten - Halbautomatische Vorgehensweise. Wenn das Kontrollkästchen Manuelle Versionsnummerierung im Programm Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) markiert ist, verläuft die Freigabe einer Stücklistenmassenänderung in mehreren Punkten anders. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Feld Manuelle Versionsnummerierung. Definition einer Stücklistenmassenänderung Mit folgenden Programmen können Sie die Auswirkungen einer Stücklistenmassenänderung anzeigen und definieren: Maßnahme für Stücklistenmassenänderung (tiedm3120m000). Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000). Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000). Konstruktionsartikelversionen nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3540m000) Die Informationen werden in den Registern angezeigt. Mit Ausnahme des zuletzt genannten Programms können Sie die Programme auch aus dem Menü Zusatzoptionen aufrufen. Simulation einer Stücklistenmassenänderung Wenn Sie auf die Option Simulieren... oder Simulieren (Daten)... im Menü Zusatzoptionen klicken, können Sie einen Bericht erstellen, der die Auswirkungen der Stücklistenmassenänderung zeigt. Stücklistenmassenänderungen und Referenzangaben Anhand von Maßnahmen, die mit einer Stücklistenmassenänderung verknüpft sind, können Sie Referenzangaben in K-Stücklisten hinzufügen, löschen oder ersetzen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Referenzangaben und Stücklistenmassenänderungen. Verwandte Themen Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Ändern von K-Stücklisten - Halbautomatische Vorgehensweise Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Referenzangaben und Stücklistenmassenänderungen Stücklistenmassenänderung Diese Nummer wird von LN anhand der Nummerngruppe generiert, die Sie im Feld Nummerngruppe für Stücklistenmassenänderung im Programm Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) eingeben. Verwandte Themen Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Massenänderungsstatus Sie können den Status ändern, indem Sie eine Option im Menü Zusatzoptionen auswählen. Zulässige Werte Massenänderungsstatus Grund für Stücklistenmassenänderung In diesem Feld wird der Grund für die Änderung angegeben. Gründe für Stücklistenmassenänderungen können Sie im Programm Gründe für Stücklistenmassenänderung (tiedm3104m000) definieren. Verantwortlicher Konstrukteur In diesem Feld werden der Code und der Name der Person angegeben, die für die Stücklistenmassenänderung verantwortlich ist. Änderung erstellt am In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem die Stücklistenmassenänderung erstellt wurde. Genehmigt durch Konstruktion am In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der Status der Stücklistenmassenänderung in Genehmigt durch Konstruktion umgeändert wurde. Genehmigt durch Produktion am In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der Status der Stücklistenmassenänderung in Genehmigt durch Produktion umgeändert wurde. Gültigkeitsdatum für durch diese Massenänderung erstellte Versionen Wenn das Kontrollkästchen Manuelle Versionsnummerierung im Programm Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) nicht markiert ist, müssen Sie das Gültigkeitsdatum für die Versionen definieren, die durch die Stücklistenmassenänderungen automatisch erstellt werden. Wenn das Kontrollkästchen Manuelle Versionsnummerierung markiert ist, lässt sich dieses Gültigkeitsdatum nicht ändern. Wenn Sie die Stücklistenmassenänderung freigeben, wird dieses Datum zum Gültigkeitsdatum für die Produktionsstücklistenpositionen. Änderungsauftrag gültig ab In diesem Feld wird der Änderungsauftrag angegeben, der das Gültigkeitsdatum der Stücklistenmassenänderung festlegt. Aktualisiert am In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem Sie die Stücklistenmassenänderung im Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) angewendet haben und die Stücklistenmassenänderung den Status Aktualisiert erhalten hat. Verwandte Themen Freigeben von Konstruktionsdaten Änderungsverwaltung In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem Sie die Stücklistenmassenänderung im Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) angewendet haben und die Stücklistenmassenänderung den Status Aktualisiert erhalten hat. Verwandte Themen Freigeben von Konstruktionsdaten In Bearbeitung in CHM Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde ein Genehmigungsablauf für die Stücklistenmassenänderung in Objektdatenverwaltung gestartet. Bevor Sie die Stücklistenmassenänderung für die Produktion genehmigen können, müssen Sie erst den Genehmigungsablauf fertigmelden. Gültigkeitsdaten nach Änderungsauftrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Gültigkeitsdatum für die Stücklistenmassenänderung während des Genehmigungsablaufs in Objektdatenverwaltung definiert. Dieses Gültigkeitsdatum wird als Gültigkeitsdatum in den Stücklistenpositionen verwendet, nachdem die K-Artikeldaten in die Produktionsstückliste kopiert wurden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie das Gültigkeitsdatum und das Ablaufdatum manuell in die Stücklistenmassenänderung eingeben, obwohl die Stücklistenmassenänderung trotzdem von Objektdatenverwaltung genehmigt wird. Mehrere Änderungsaufträge zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie mehrere Änderungsvorschläge (mehrere Änderungsaufträge) mit der Stücklistenmassenänderung verknüpfen. Mit dem ersten Änderungsvorschlag, der genehmigt wird, wird auch die Stücklistenmassenänderung genehmigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie nur einen Vorschlag mit der Stücklistenmassenänderung verknüpfen. StüLi-Massenänderungstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. K-Stücklisten automatisch generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie anhand einer Stücklistenmassenänderung K-Stücklisten ändern und genehmigen. Im Programm Maßnahme für Stücklistenmassenänderung (tiedm3120m000) müssen Sie Maßnahmen für die Änderung der K-Stücklisten definieren. Werden die Maßnahmen durchgeführt, so werden die K-Artikelversionen automatisch mit der Stücklistenmassenänderung verknüpft. Anschließend können die Versionen genehmigt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wenden Sie keine Stücklistenmassenänderung an, um K-Stücklisten zu ändern. Sie ändern die K-Stücklisten manuell, verknüpfen anschließend die Versionen mit der Stücklistenmassenänderung und wenden schließlich die Stücklistenmassenänderung an, um alle Versionen gemeinsam zu genehmigen. Verwandte Themen Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Ändern von K-Stücklisten - Halbautomatische Vorgehensweise K-Artikel pro Maßnahme ein-/ausschließen Mit einer Stücklistenmassenänderung werden Maßnahmen verknüpft, die die Stückliste eines Artikels ändern können. Die Artikel, die von den Maßnahmen betroffen sind, werden im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) definiert. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie für jede Maßnahme separat festlegen, welche Artikel von der jeweiligen Maßnahme betroffen sind. Zu diesem Zweck wählen Sie die Maßnahme im Programm Maßnahme für Stücklistenmassenänderung (tiedm3120m000) aus und rufen das Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) im Menü Zusatzoptionen auf. Jetzt können Sie die Artikel definieren, die von der Maßnahme betroffen sind. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, definieren Sie bestimmte Artikel im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000). Alle Maßnahmen, die Sie für die Stücklistenmassenänderung definieren, werden auf diese Artikel angewendet. Alle Maßnahmen müssen auf Artikel zutreffen Mit einer Stücklistenmassenänderung können eine oder mehrere Maßnahmen verknüpft werden, deren Definition im Programm Maßnahme für Stücklistenmassenänderung (tiedm3120m000) erfolgt. Die Maßnahmen können Artikel ändern, die im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) definiert werden. Eine Maßnahme kann eine Komponente eines bestimmten Artikels hinzufügen, ersetzen oder löschen. Wenn Sie mehrere Maßnahmen definieren, können sich entweder alle Maßnahmen oder aber nur einige Maßnahmen auf einen bestimmten Artikel auswirken. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur die Artikel, auf die alle Maßnahmen zutreffen, im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) anhand der Maßnahmen geändert. Die Artikel, auf die nur ein Teil der Maßnahmen zutrifft, werden nicht geändert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Artikel, auf die alle Maßnahmen zutreffen, im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) anhand der Maßnahmen geändert. Es werden jedoch auch die Artikel anhand der Maßnahmen geändert, auf die nur ein Teil der Maßnahmen zutrifft. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen K-Artikel pro Maßnahme ein-/ausschließen markiert ist, ist dieses Feld nicht verfügbar. Beispiel Im Programm Maßnahme für Stücklistenmassenänderung (tiedm3120m000) werden zwei Maßnahmen definiert: Komponente B wird durch Komponente X ersetzt. Komponente C wird durch Komponente Y ersetzt. Zwei Artikel werden im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) eingeschlossen: Artikel A mit den Komponenten B und C. Artikel D mit den Komponenten B und E. Wenn das Kontrollkästchen Alle Maßnahmen müssen auf Artikel zutreffen markiert ist, wird nur Artikel A anhand der Maßnahmen geändert, da beide Maßnahmen auf Artikel A zutreffen. Die erste Maßnahme trifft zwar auch auf Artikel D zu, doch sie wird nicht für Artikel D ausgeführt, da nicht alle Maßnahmen auf Artikel D zutreffen. Wenn das Kontrollkästchen Alle Maßnahmen müssen auf Artikel zutreffen nicht markiert ist, werden sowohl Artikel A als auch Artikel D anhand der Maßnahmen geändert. Für Artikel A werden beiden Maßnahmen ausgeführt; auf Artikel D trifft nur die erste Maßnahme zu und wird demzufolge ausgeführt. Konstruktionsartikel ein-/ausschließen In diesem Feld definieren Sie, ob K-Artikel bei der Ausführung einer Stücklistenmassenänderung ein- oder ausgeschlossen werden. Wenn Sie Einschließen auswählen, wird die Stücklistenmassenänderung für die Artikel ausgeführt. Wenn Sie Ausschließen auswählen, wird die Stücklistenmassenänderung nicht für die Artikel ausgeführt. Im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) müssen Sie festlegen, welche Artikel ein- bzw. ausgeschlossen werden. Hinweis Wenn Sie Ausschließen auswählen, aber im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) keine Artikel festlegen, werden trotzdem alle K-Artikel in die Stücklistenmassenänderung eingeschlossen. Stücklistenmassenänderung stornieren Klicken Sie auf diese Option, um eine Stücklistenmassenänderung mit dem Status Genehmigt für Konstruktion zu stornieren. Eine Stücklistenmassenänderung mit dem Status Storniert können Sie nicht anwenden. Sie können jedoch die Daten in der Stücklistenmassenänderung mit dem Programm Konstruktionsdaten archivieren (tiedm1250m000) archivieren. Eine Stücklistenmassenänderung mit dem Status In Bearbeitung können Sie nicht stornieren. Wenn Sie die Stücklistenmassenänderung nicht mehr benötigen, müssen Sie sie löschen. Stücklistenmassenänderung aussetzen Klicken Sie auf diese Option, um den Status einer Stücklistenmassenänderung von In Bearbeitung in Ausgesetzt umzuändern. Änderungsstatus zurücksetzen Klicken Sie auf diese Option, um den Status einer Stücklistenmassenänderung von Genehmigt für Konstruktion in In Bearbeitung umzuändern. Zuerst wird das Programm Zu löschende Daten bei Rücksetzung Massenänderungsstatus auswählen (tiedm3230m000) aufgerufen. StüLiMass.Änderung durch Konstr. genehmigen Klicken Sie auf diese Option, um den Status einer Stücklistenmassenänderung in Genehmigt für Konstruktion umzuändern. Anschließend werden Sie in der Lage sein, Änderungen an K-Stücklisten und K-Artikelversionen vorzunehmen. Die Stücklistenmassenänderung kann nur dann genehmigt werden, wenn folgende Daten vorliegen: Die K-Artikel der Stücklistenmassenänderung, die ein- bzw. ausgeschlossen werden sollen. Diese Angabe ist erforderlich, wenn im Feld K-Artikel ein-/ausschließen Einschließen steht. Massenänderungspositionen Wenn die neue Stücklistenmassenänderung genehmigt wird, sollten Sie mit dem Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) überprüfen, ob die Auftragspositionen noch den K-Artikeln für diese Stücklistenmassenänderung entsprechen. Es ist nämlich möglich, dass die Verknüpfung zwischen den K-Artikeln und der Stücklistenmassenänderung nicht gelöscht werden, wenn eine Stücklistenmassenänderung storniert wird. Diesen Befehl können Sie nur dann verwenden, wenn die Stücklistenmassenänderung einen der folgenden Status hat: In Bearbeitung Ausgesetzt StüLiMass.Änderung durch Prod. genehmigen Klicken Sie auf diese Option, um den Status der Stücklistenmassenänderung von Genehmigt für Konstruktion in Genehmigt für Produktion umzuändern. Anschließend können Sie K-Artikelversionen und K-Stücklisten in die Produktionsumgebung kopieren. Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung generieren Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3201m000) aufzurufen. Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000) aufzurufen. Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3235m000) aufzurufen. Konstruktionsdaten freigeben Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) aufzurufen. Stücklistenmassenänderung verarbeiten Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Stücklistenmassenänderung verarbeiten (tiedm3250m000) aufzurufen. Konstruktionsdaten archivieren Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsdaten archivieren (tiedm1250m000) aufzurufen. Maßnahmen für Massenänderung Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Maßnahme für Stücklistenmassenänderung (tiedm3120m000) aufzurufen. K-Artikel ein-/ausschließen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) aufzurufen. K-Artikel nach Stücklistenmassenänderung Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) aufzurufen. Simulieren... Klicken Sie auf diese Option, um einen Bericht zu erstellen, aus dem ersichtlich ist, wie sich eine Anwendung der Stücklistenmassenänderung auswirken wird. Simulieren (Daten)... Klicken Sie auf diese Option, um einen detaillierten Bericht zu erstellen, aus dem ersichtlich ist, wie sich eine Anwendung der Stücklistenmassenänderung auswirken wird. Stücklistenmassenänderung drucken Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Stücklistenmassenänderung drucken (tiedm3410m000) aufzurufen. |