| # Liniensegmente (tiasl1540m000) Montagelinien setzen sich aus einer Reihe von Segmenten zusammen. Segmente bestehen ihrerseits aus einem Puffer und mindestens einer Linienstation bis zum nächsten Puffer. Mit diesem Programm können Sie die Daten für den Mitarbeiter (Segmentdisponenten) abfragen oder ändern, der verantwortlich ist für die Planung eines bestimmten Liniensegments. Sie können Liniensegmente im Modul Linienmontage-Konfiguration (LAC) im Paket Configurator definieren. Optionen im Menü Zusatzoptionen Sie können folgende Programme aus dem Menü Zusatzoptionen aufrufen. Die Programme werden mit den Daten des Liniensegments aufgerufen, das Sie im aktuellen Programm ausgewählt haben: Liniensegment - Stationen (tiasl1550m000) Liniensegment - Linienregeln (tiasl1571m000) Liniensegment - Austauschbare Konfigurationen (tiasl2530m000) Liniensegment - Reihenfolge (tiasl4500m000) Parameter Neuplanung/Reihenfolgeplanung (tiasl4110m000) Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Funktion aufgerufen haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Die Daten im Modul ASC können nicht mehr geändert werden! Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Liniensegment Eine Reihe aufeinander folgender Abteilungen in einer Montagelinie zwischen zwei Puffern. Der erste Puffer ist der Anfang des Segments, der nächste Puffer ist der erste Teil des nächsten Segments. Liniensegment Eine Reihe aufeinander folgender Abteilungen in einer Montagelinie zwischen zwei Puffern. Der erste Puffer ist der Anfang des Segments, der nächste Puffer ist der erste Teil des nächsten Segments. Disponent für Segment Der Mitarbeiter, der für das Segment verantwortlich ist. Laufzeitversatz für Segment Der Laufzeitversatz für Segment wird aus dem Paket Configurator eingelesen. Einheit Laufzeitversatz Segment Die Einheit Laufzeitversatz Segment wird aus dem Paket Configurator eingelesen. Linienstationen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Liniensegment - Stationen (tiasl1550m000) aufzurufen. Linienregeln Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Liniensegment - Linienregeln (tiasl1571m000) aufzurufen. Austauschbare Konfigurationen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Liniensegment - Austauschbare Konfigurationen (tiasl2530m000) aufzurufen. Reihenfolgen für Montagelinien Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Liniensegment - Reihenfolge (tiasl4500m000) aufzurufen. Parameter Neuplanung/Reihenfolgeplanung Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Parameter Neuplanung/Reihenfolgeplanung (tiasl4110m000) aufzurufen. |