| # Mögliche Werte Optimaler Wert LN reduziert die Wartezeiten der Arbeitsgänge, so dass sie zu den neuen Produktionsterminen passen, die Sie im aktuellen Programm angegeben haben. Bei diesem Verfahren wird der Prozentsatz geschätzt, um den alle Wartezeiten gleichzeitig reduziert werden müssen, damit die neuen Produktionstermine eingehalten werden können. Die Berechnung kann mehrere Male durchgeführt werden, bis die Produktionszeit zu den geänderten Terminen passt. Sie müssen die maximale Anzahl der Wiederholgungen im Feld Max. Anzahl Wiederholungen für Reduzierung der Wartezeit im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) angeben. Die Reduzierung der Wartezeit um einen bestimmten Prozentsatz kann zu einer Dezimalzahl führen, bespielsweise 1,88 Stunden oder 1,88 Tage. Wenn die Wartezeit in Tagen ausgedrückt wird, sind Dezimalzahlen jedoch nicht zulässig. Daher wird der Wert auf die nächste ganze Zahl abgerundet. Nach dem Abrunden wird überprüft, ob die geänderten Produktionstermine bereits eingehalten werden können. Ist dies der Fall, wird der Vorgang beendet. Die Wartezeit wird annäherungsweise um den Prozentsatz reduziert, den Sie im Feld Reduzierung um % im Programm Automatische Reduzierung der Wartezeit (tisfc1103s000) angegeben haben. Geplanter Prozentsatz LN reduziert die Wartezeit aller Arbeitsgänge um den Prozentsatz, den Sie im Feld Reduzierung um % im Programm Automatische Reduzierung der Wartezeit (tisfc1103s000) angegeben haben. Dies bedeutet, dass die Wartezeit um 100 % reduziert wird, auch wenn nur eine Reduzierung von 3 % erforderlich ist, Sie jedoch 100 % in das Feld Reduzierung um % eingeben haben. |