| # Instandhaltungsauslösersätze (tsmdm0168m000) Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie Instandhaltungsauslösersätze. Hinweis Wählen Sie zum Erstellen eines numerischen Instandhaltungsauslösersatzes die Option "Neuer numerischer Instandhaltungsauslösersatz" aus. Wählen Sie zum Erstellen eines alphanumerischen Instandhaltungsauslösersatzes die Option "Neuer alphanumerischer Instandhaltungsauslösersatz" aus. Verwandte Themen Service-Prüfungen und Pläne für vorbeugende Instandhaltung Instandhaltungsauslösersatz Der Satz aus Instandhaltungsauslösern, mit dem beim Durchführen von Messungen Instandhaltungsbenachrichtigungen ausgelöst werden. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Messart Die Messart, für die der Instandhaltungsauslöser definiert wird. Hinweis Handelt es sich um eine alphanumerische Instandhaltungsauslöserart, muss als Messart "Zustandsabhängig (alphanumerisch)" festgelegt werden. Handelt es sich um eine numerische Instandhaltungsauslöserart, muss als Messart "Zähler" oder "Zustandsabhängig (numerisch)" festgelegt werden. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Normwert (numerisch) Der Normwert für die numerische Messart. Normwert (alphanumerisch) Der Normwert für die alphanumerische Messart. Hinweis Der Normwert für die Voreinstellung wird dem Programm Alphanumerische Messwerte (tsmdm0166m000) entnommen. |