| # Montagelinien (tiasl1530m000) Mit diesem Programm können Sie die allgemeinen und die Herstellkostenberechnungsdaten für eine Montagelinie anzeigen und definieren. Die Herstellkostenberechnungsdaten werden im Modul "Linienmontageverwaltung (LAC)" aus dem Paket Konfigurator definiert. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Nachkalkulation für Montageauftrag Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Montagelinie Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein. Firma Arbeitsumgebung, in der Sie logistische oder finanzielle Buchungen vornehmen können. Alle Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Je nach Art der Daten, die in der Firma verwaltet werden, handelt es sich um eine: Logistische Firma Kaufmännische Firma Logistische und kaufmännische Firma In einer Mehrfirmen-Struktur können einige Datenbanktabellen für nur eine Firma gelten, während diese Firma andere Datenbanktabellen gemeinsam mit weiteren Firmen nutzt. Kalender Der Kalender, der zusammen mit dem in den Parametern festgelegten Einsatzbereich die Arbeitszeit der Montagelinie definiert. Wenn Sie nicht in der Firma der Montagelinie arbeiten, ist dieses Feld leer und inaktiv. Verarbeitung von AiU-Umbuchungen Legt fest, wie AiU-Umbuchungen erfolgen. Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag AiU-Umbuchungen im Modul Montageverwaltung (ASC) Konfigurationsabhängig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Zulieferlinie im Montagelinien-Netzplan, der zur Verwendung bei der Montage des Endprodukts angelegt wird, enthalten sein oder ausgeschlossen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Transportzeit für verknüpfte Montagelinien Materialkostenkomponente Wählen Sie die Kostenkomponente aus, die Sie für die Materialkosten auf dieser Montagelinie verwenden möchten. Alle Materialkosten werden unter dieser Kostenkomponente verdichtet. Die Materialkosten der Montageteile können unter vielen verschiedenen Kostenkomponenten gespeichert werden. Jedes Montageteil kann zu einer anderen Kostenkomponente gehören. Wenn Sie nicht in der Firma der Montagelinie arbeiten, ist dieses Feld leer und inaktiv. Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag Bearbeitungskostenkomponente Wählen Sie die Kostenkomponente aus, die Sie für die Bearbeitungskosten auf dieser Montagelinie verwenden möchten. Die Bearbeitungskosten werden unter dieser Kostenkomponente gespeichert. Es gibt Bearbeitungskosten, die sich auf die Montage-Arbeitsgänge beziehen, und Bearbeitungskosten, die bei den Arbeitsgängen zur Fertigung der Montageteile anfallen. Bearbeitungskosten für die Montageteile können unter verschiedenen Kostenkomponenten gespeichert werden, wenn sie nicht verdichtet werden. Alle Arbeitsgänge werden unter der Komponente in diesem Feld verdichtet. Wenn Sie nicht in der Firma der Montagelinie arbeiten, ist dieses Feld leer und inaktiv. Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag Zuschlagskostenkomponente Wählen Sie die Kostenkomponenten aus, die Sie für die Gemeinkosten auf dieser Montagelinie verwenden möchten. Die Zuschläge werden unter dieser Kostenkomponente gespeichert. Es gibt mit den Montage-Arbeitsgängen und dem Material verbundene Zuschläge und solche, die sich auf die Aktivitäten an der Montagelinie beziehen. Letztere bilden den Montagelinienzuschlag. Zuschläge auf die Montageteile und Arbeitsgänge können unter verschiedenen Kostenkomponenten gespeichert werden, wenn sie nicht verdichtet werden. Alle Zuschläge werden unter der Komponente in diesem Feld verdichtet. Wenn Sie nicht in der Firma der Montagelinie arbeiten, ist dieses Feld leer und inaktiv. Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag Abteilung für Auftragsbearbeitung Zeigen Sie die Linienstation an, die Sie als Abteilung für Auftragsbearbeitung für diese Montagelinie verwenden möchten. Im Modul Montageverwaltung (ASC) wird diese Linienstation nur zu Verwaltungszwecken verwendet. Nachdem die letzte Montagelinie des Montageauftrags abgeschlossen wurde, wird die AiU an die Abteilung für Auftragsbearbeitung weitergeleitet. Wenn Sie nicht in der Firma der Montagelinie arbeiten, ist dieses Feld leer und inaktiv. Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag AiU-Umbuchungen im Modul Montageverwaltung (ASC) Planungsfenster für Montageauftrag Ein Referenzdatum, anhand dessen Vorgänge oder Statusangaben bewertet werden. Beispiel Das Planungsfenster für Montageaufträge in einer Montagelinie legt das Ende des Zeitraums fest, für den Montageaufträge erstellt werden müssen. Wenn dieses Planungsfenster 100 Tage beträgt, müssen Montageaufträge für Produktvarianten erstellt werden, deren geplantes Abgangsdatum in den Zeitraum von heute bis in 100 Tagen fällt. In ähnlicher Weise kann ein Planungsfenster festlegen, wann Linienstationsaufträge ausgesetzt oder aktualisiert werden müssen. Planungsfenster für Aktualisierung Die für die Aktualisierung der Montageaufträge festgelegte Zeit. Letztes Reihenfolgedatum Bei Auswahl dieser Option erfolgt eine Aktualisierung mit dem Tagesdatum, wenn nach der Neuplanung eine neue Reihenfolge für Montagelinien bestätigt wird. Auf diese Weise kann überprüft werden, ob die Reihenfolge der Zulieferlinie geplant wurde, nachdem die Reihenfolge der übergeordneten Linien geplant wurden. Montagelinien bewerten Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinien bewerten (tiasl1230m000) aufzurufen. Montagelinien aktualisieren Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinien aktualisieren (tiasl1231m000) aufzurufen. Abschließen... Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinien abschließen (tiasc7220m000) aufzurufen. Reservierungen für Montageteile erstellen... Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Reservierung für Montageteile erstellen (tiasc7240m000) aufzurufen. Bedarfe retrograd abbuchen... Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Bedarfe retrograd abbuchen (tiasc7241m000) aufzurufen. Versatz für Linienstationsaufträge berechnen... Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Versatz für Linienstationsaufträge berechnen (tiasl4230m000) aufzurufen. Statusunabhängige ASC-Daten löschen... Klicken Sie auf diesen Befehl, um das Programm Statusunabhängige ASC-Daten löschen (tiasl1210m000) aufzurufen. Statusbezogene ASC-Daten löschen... Klicken Sie auf diesen Befehl, um das Programm Statusbezogene ASC-Daten löschen (tiasl1200m000) aufzurufen. Montagelinie - Liniensegmente Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Liniensegmente (tiasl1541m000) aufzurufen. Montagelinienstatus Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Status (tiasc7520m000) aufzurufen. Zusammenstellungsaufträge nach Datum Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Tagesplanung (tiasc2501m000) aufzurufen. Montagelinienauslastung Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Linienauslastung (tiasl3500m000) aufzurufen. Zuordnungen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Zuordnungen (tiasc5510m000) aufzurufen. Reihenfolgen löschen und neu nummerieren... Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Reihenfolgen löschen und neu nummerieren (tiasl4201m000) aufzurufen. Gültige Kostenkomponentenstruktur Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Gültige Kostenkomp.-Struktur nach Montagelinie und Artikel (ticpr3161m000) aufzurufen. Meldungen für Montageteillieferung generieren (Planungsfenster)... Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) aufzurufen. |