| # Erstellen von Arbeitsgängen Rufen Sie das Programm \ Fertigung \Montageplanung\Konstruktion\Arbeitsgänge (tiapl1500m000) auf. Mit diesem Programm können Sie die Arbeitsgänge definieren, mit denen der Artikel auf der betreffenden Linie montiert wird. Wenn die Arbeitsgänge nicht in ERP LN definiert werden, sondern aus einer externen Datenquelle übernommen werden, können Sie die Arbeitsgänge nicht ändern sondern nur abfragen. Das Programm ist für die Eingaben von Daten über das Programm "Arbeitsgangdaten" (tiapl1100s000) aktiv, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Ihre aktuelle Firma wurde im Programm "Parameter Montageplanung (APL)" (tiapl0100s000) als Hauptfirma festgelegt. Im Programm "Parameter Montageplanung (APL)" (tiapl0100s000) ist das Kontrollkästchen "Externe Montageteile und Arbeitsgänge" nicht markiert, oder das Kontrollkästchen "Test-Modus" ist markiert. Hinweis Für eine Station mit der Art Linienstation, die mit der Montagelinie verknüpft ist, ist mindestens ein Arbeitsgang erforderlich. Eine Station mit der Art Puffer kann nicht über Arbeitsgänge verfügen. Verknüpfen von Arbeitsgängen mit Linienstationen Rufen Sie das Programm \ Fertigung \Montageplanung\Konstruktion\Arbeitsgänge (tiapl1500m000) auf. Ein Arbeitsgang ist ein Schritt in einer Reihe von Schritten in einem Arbeitsplan, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen. Arbeitsgänge werden Linienstationen zugeordnet. Mit diesem Programm legen Sie die Linienstationen fest, in denen Arbeitsgänge ausgeführt werden, zusammen mit dem Gültigkeitsbeginn, Ort und der Mitarbeiterbelegung der Arbeitsgänge. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Arbeitsgänge mit Linienstationen zu verknüpfen: Markieren Sie den ersten Arbeitsgang, den Sie definiert haben. Klicken Sie auf Arbeitsgangzuordnungen im Menü Zusatzoptionen. Das Programm "Arbeitsgangzuordnungen" (tiapl1510m000) wird aufgerufen. Verknüpfen Sie den Arbeitsgang mit der Linienstation. Legen Sie das Gültigkeitsdatum und das Ablaufdatum fest. Legen Sie die Ausführungsreihenfolge, die Mitarbeiterbelegung und die Maschinenbelegung fest, die bei der Berechnung von Mitarbeiter-/Maschinenstunden für retrograde Abbuchung verwendet werden, wenn der Parameter "Buchungsverarbeitung" auf "Auf Auftragsebene" gesetzt ist. Hinweis Wenn die Arbeitsgangzuordnungen für Montageaufträge geändert werden, müssen Sie das Programm "Montageaufträge aktualisieren und festschreiben" (tiapl3203m000) ausführen, um die Änderungen zu verarbeiten. Mit Hilfe von Montagezuordnungen sollen die Ressourcen so über eine Linienstation verteilt werden, dass eine optimale Leistung der Linie erreicht wird. Zuordnungen werden zur Definition von Prozessangaben wie Zykluszeit, Mitarbeiter- und Maschinenbelegung verwendet. Mit Hilfe von Zuordnungen kann eine Reihe von Prozessangaben festgelegt werden. Prozessangaben, die für die gesamte Montagelinie gelten, werden in der Zuordnung auf Montagelinienebene festgelegt. Prozessangaben, die für Linienstationen gelten, werden für andere Zuordnungen definiert, die pro Linienstation festgelegt werden und mit den Zuordnungen auf Linienebene verknüpft werden. Wenn eine Zuordnung auf Linienebene gültig ist, sind auch die damit verknüpften Zuordnungen gültig. |