| # Aktivitätsbeziehungen (tipcs4110m000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Beziehungen zwischen den Aktivitäten eines Projekts und ermöglichen damit die Durchführung der Netzplanung für das Projekt. Mit Hilfe dieses Programms können Sie die Reihenfolge der Aktivitäten und die Start- und Fertigstellungszeit einer Aktivität im Vergleich zur vorherigen oder nächsten Aktivität bestimmen. Hinweis Beziehungen zwischen Aktivitäten werden durch manuelle Eingaben oder durch Ausführung des Programms PCS-Projekt kopieren (tipcs2210m000) erfasst. Beziehungen zwischen Aktivitäten werden zur Zeitplanung und der Kapazitätsgrobplanung in der Netzplanung verwendet. Verwandte Themen Netzplantechnik PCS-Projekt Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion. Verwandte Themen PCS-Projektarten Status Der Projektstatus Folgenummer Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen. Standardmäßig zeigt LN Nummern in der Reihenfolge 10, 20, 30 usw. an. Die Nummerierung ist frei wählbar. Es wird jedoch empfohlen, die Vorgabewerte zu verwenden, weil die dazwischenliegenden Zahlen zum Einfügen von Aktivitätsbeziehungen benötigt werden. Vorangegangene Aktivität Der Code der Aktivität, für die Sie eine Beziehung mit einer anderen Aktivität herstellen möchten. Folge-Aktivität Geben Sie den Code der Aktivität ein, die eine Beziehung zu einer vorhergehenden Aktivität aufweist. Beziehungsart Die Art der Beziehung gibt die Beziehung zwischen vorhergehender und folgender Aktivität an. Zulässige Werte Beziehungsart Pufferzeit (Tage) Geben Sie die absolute Pufferzeit der Beziehung in Tagen ein. Hinweis Eine positive Pufferzeit bedeutet immer, dass zwei Aktivitäten so aufeinander folgen, dass sie sich nicht überlappen. Beispiel: Zwei Aktivitäten haben eine Ende-Start-Beziehung. Wenn diese Aktivitäten direkt miteinander verknüpft werden, beträgt die absolute Pufferzeit 0. Wenn die nächste Aktivität vier Tage vor dem Ende der vorhergehenden Aktivität beginnen soll, können Sie eine absolute Pufferzeit von -4 eingeben. Wenn die nächste Aktivität fünf Tage nach dem Ende der vorhergehenden Aktivität beginnen soll, beträgt die absolute Pufferzeit 5. Verwandte Themen Pufferzeiten Pufferzeit (in %) Geben Sie die relative Pufferzeit als Prozentsatz der Dauer der vorhergehenden Aktivität an. Hinweis Eine positive Pufferzeit bedeutet immer, dass zwei Aktivitäten so aufeinander folgen, dass sie sich nicht überlappen. Verwandte Themen Pufferzeiten |