| # Definieren von Produktionslägern Produktionsläger werden nur verwendet, wenn das Kontrollkästchen Produktionslager verwenden im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) markiert ist. Bevor Sie Produktionsläger verwenden können, müssen Sie folgende Schritte ausführen: Geben Sie das Produktionslager, das von einer Abteilung verwendet werden soll, im Programm Abteilungen (tirou0101m000) an. Verknüpfen Sie einen Arbeitsgang mit jeder Position im Programm Stückliste (tibom1110m000) (optional). Hinweis Wenn zwischen Material und Arbeitsgang keine Verknüpfung vorhanden ist, wird der Bestand aus dem Lager entnommen, das in der Stückliste angegeben wurde, oder aus dem Produktionslager, das mit der Abteilung des ersten Arbeitsgangs verknüpft ist. Dies ist abhängig von der Einstellung des Parameters Material aus Prod.Lager entnehmen wenn kein AG vorhanden im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000). Verwandte Themen Verwenden von Produktionslägern |