| # Neu mischen der Tagesplanungslinie Sie können eine neue Tagesplanung berechnen, um einen Rückstand aufzuholen oder vorhandene Planungen zu optimieren. Beispiel: Sie können eine vorhandene Tagesplanung neu erstellen, um zu berücksichtigen, dass ein Auftrag aufgrund der Verschiebung seines Abgangstermins eine höhere Priorität erhalten hat. Sie können die Tagesplanung für sich im Rückstand befindende Aufträge neu erstellen, damit ihre geplanten Abgangstermine in die Zukunft fallen. Wenn das Kontrollkästchen Aufträge aus Rückstand berücksichtigen markiert ist, werden sich nicht in Bearbeitung befindende Aufträge mit einem Abgangstermin vor dem geplanten Abgangstermin in der anfänglichen Tagesauftragsplanung für den ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Zeitraums berücksichtigt. Wenn dadurch die Kapazität für diesen Tag überschritten ist, werden Aufträge mit einer niedrigeren Priorität auf den nächsten Tag verschoben. Die Priorität wird bestimmt durch: den angeforderten Abgangstermin die Verknüpfung eines Montageauftrags mit einem Verkaufsauftrag die Priorität, die im Feld Priorität des Programms Montageauftrag (tiasc2100s000) festgelegt wurde den Kostenwert Wenn durch das Verschieben von Aufträgen auf einen neuen Tag die Kapazität für diesen Tag überschritten wird, werden Aufträge mit einer niedrigen Priorität auf den folgenden Tag verschoben. Wenn Aufträge auf einen früheren Tag verschoben werden, handelt es sich um Aufträge mit hoher Priorität. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis alle Aufträge verarbeitet sind. Wenn ein Auftrag in der Zeit nach hinten, also auf einen früheren Termin verschoben wird, kann sein Abgangstermin vor das im Programm Montageauftrag (tiasc2100s000) definierte Referenzdatum fallen. Das Referenzdatum bestimmt, wann der Inhalt eines Auftrags gültig ist. Zum Inhalt eines Auftrags gehören das erforderliche Material und die erforderlichen Arbeitsgänge. Daher kann es zu Problemen kommen, wenn das Abgangsdatum vor dem Referenzdatum liegt, da die Produktion auf einem Auftragsinhalt basiert, der noch nicht gültig ist. Beispiel Ein bestimmtes Merkmal des Produkts kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefertigt werden, da die erforderlichen Maschinen noch nicht betriebsbereit sind. Um Sie vor solchen Problemen zu warnen, zeigt LN eine Meldung an, wenn nach der Neuerstellung einer Tagesplanung der Abgangstermin eines Auftrags vor dem Referenzdatum dieses Auftrag liegt. Hinweis Klicken Sie zum Aufrufen des Programms Montagelinie - Tagesplanung (tiasc2501m000) auf die Schaltfläche Montagelinie - Tagesplanung. Mit diesem Programm zeigen Sie die Tagesplanung für eine Montagelinie an. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung |