| # Verwendungsnachweis für Stücklistenkomponenten drucken (mehrstufig) Markieren Sie das Kontrollkästchen Komponentengültigkeit prüfen: im Programm Verwendungsnachweis für Stücklistenkomponenten drucken (tibom1412m000), um festzustellen, ob das Prüfdatum zwischen dem Gültigkeitsbeginn und dem Ablaufdatum des Artikels liegt. Druckoptionen Wenn das Kontrollkästchen P-Stücklistentexte drucken markiert ist, können Sie Texte drucken. Wenn Sie auf "Drucken" klicken, werden Ihnen drei verschiedene Berichte zur Auswahl angeboten. Alle Berichte zeigen an, wo die Komponenten in einer mehrstufigen Stückliste vorhanden sind. Bericht mit Datumsangaben: Dieser Bericht enthält beispielsweise Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum, Länge und Breite des Artikels und die Anzahl der Einheiten. Bericht mit Mengen: Dieser Bericht enthält beispielsweise die Nettomenge, den prozentualen Ausschuss, das Lager und die Angabe, ob es sich bei dem Artikel um einen fiktiven Artikel handelt. Bericht mit Eigenschaften: In diesem Bericht wird beispielsweise angegeben, ob eine Beziehung zwischen Material und Arbeitsplan verfügbar ist, ob der Artikel einer Standardkonfiguration entspricht und ob es sich um einen Artikel mit Einheitengültigkeit handelt. Beispiel Sie suchen nach der Komponente "Nabe", die im Artikel "Rad" verwendet wird. Das Rad wiederum wird in den Artikeln "Fahrrad_Eins" und "Fahrrad_Zwei" verwendet. Der folgende Bericht wird generiert:
Ebene | Fertigungsartikel
--- | ---
Artikel: | Nabe
1 | Rad
.2 | Fahrrad_Eins
.2 | Fahrrad_Zwei
Hinweis Dieser Aufbau ist im Vergleich zu dem Aufbau, der bei Eingabe der Produktionsstückliste erstellt wird, umgekehrt. Die Artikel "Fahrrad_Eins" und "Fahrrad_Zwei" werden dann auf Ebene 0 (höchste Ebene) statt auf Ebene 2 (wie im vorherigen Beispiel) aufgeführt. |