| # Unterbaugruppen Unterschiede Infor LN 10.2.1 In Infor LN 10.2.1 wird mithilfe der Option Folge-Arbeitsauftrag erstellen aus dem Menü "Aktionen" des Programms Arbeitsauftrag - Materialeinsatzmittel (tswcs4110m000) ein Folge-Arbeitsauftrag angelegt, wenn eine Unterbaugruppe verarbeitet wird. Neu in Infor LN 10.3 In Infor LN 10.3 wird die ausgehende Unterbaugruppe in den Programmen Arbeitsaufträge (tswcs2100m000) und Arbeitsauftrag (tswcs2100m100) manuell angelegt. Die Option Folge-Arbeitsauftrag erstellen ist nicht länger verfügbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Für eingehende Unterbaugruppen durchgeführte Aktionen, Für ausgehende Unterbaugruppen durchgeführte Aktionen und Verarbeiten der Unterbaugruppe. |