| # Herstellkostenberechnungsdaten Montagelinie aktualisieren (ticpr0215m000) Mit diesem Programm können Sie die Herstellkostenberechnungsdaten für eine Montagelinie aktualisieren. Dies führt zu einer gültigen Kostenkomponentenstruktur nach Montagelinie und Artikel. Die gültige Kostenkomponentenstruktur enthält die verdichteten Kostenkomponenten, die im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung" (ticpr0107m000) für den Artikel definiert wurden. Wenn Sie einen Rahmen für eine Montagelinie eingegeben haben, werden die detaillierten Kostenkomponenten, die für den Rahmen definiert wurden, in der gültigen Kostenkomponentenstruktur berücksichtigt. Sie können die gültige Kostenkomponentenstruktur im Programm Gültige Kostenkomp.-Struktur nach Montagelinie und Artikel (ticpr3162m000) anzeigen. Im Feld Gültig ab wird das Datum angegeben, an dem die Herstellkostenberechnungsdaten der Montagelinie aktualisiert wurden. Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag Kostenkomponenten in Fertigung Montagelinie Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein. Artikel Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: generellen Artikeln oder Fertigungsartikeln, für die die voreingestellte Lieferquelle Zusammenstellung/Montage lautet. |