| # Abhängige Variable und Normwerte Die Variable und der Wert, die bestimmen, wann eine Instandhaltungsleistung ausgeführt werden muss. Die abhängige Variable ist eine Messgröße. Beispiel Ein Kopiergerät muss nach 15.000 Kopien gewartet werden. Die abhängige Variable ist die Anzahl der Kopien. Der abhängige Normwert ist 15.000. Bei planmäßigen Inspektionen muss der Wert der Variablen ermittelt und mit den Normwerten verglichen werden. Liegt der ermittelte Wert außerhalb des Normwertebereichs (Ober-/Untergrenze), muss eine Service-Leistung durchgeführt werden. Dies kann entweder sofort oder als Folgeleistung geschehen. Beispiel Der Normwert war zum Zeitpunkt der Instandhaltung nicht erreicht. Das nächste Mal wird die Wartung dieser Maschine einen Monat später ausgeführt. Die Vorausplanung wird geändert. Bei einer Instandhaltung aufgrund von Zählerständen (ZS) und vorausgeplanten Leistungen (VL): Die Instandhaltung muss durchgeführt werden, wenn der Normwert erreicht ist. Daher wird über diesen Wert festgelegt, ob die Leistung durchgeführt werden muss. Beachten Sie: Wenn für ein Auto alle 2.000 km eine Inspektion fällig wird, lautet der erste Normwert 2.000 km, der zweite Normwert 4.000 km etc. |