| # Artikelbeziehungen in der Konstruktionsartikelverwaltung Sie können einen oder mehrere Artikel mit der Version eines Konstruktionsartikels verknüpfen. Nachdem diese Verknüpfung hergestellt wurde, können Sie die Version in den Artikel kopieren. Sie können das Programm Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren (tiedm1230m000) erst ausführen, nachdem Sie eine Konstruktionsartikelversion mit einem Artikel verknüpft haben. So erstellen Sie eine neue Beziehung für einen Konstruktionsartikel Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Beziehung auf "Neue Gruppe", und geben Sie Folgendes ein: K-Artikel K-Artikelversion Klicken Sie zum Festlegen einer neuen Beziehung mit einem K-Artikel auf "Neuer Artikel". Nun können Sie den Artikel eingeben, in den Sie die Version des K-Artikels kopieren möchten. Wenn Sie die folgenden Programme ausführen, definiert LN automatisch Beziehungen zwischen Konstruktionsartikel und Artikel: Konstruktionsartikel in Artikel kopieren (tiedm1201m000) (nach dem Kopieren) Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) (nach dem Kopieren) Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) (nach dem Kopieren) Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) (nach dem Ändern des Status in Genehmigt durch Produktion) Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) (nach dem Ändern des Status in Genehmigt durch Produktion) Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000) (nach dem Ändern des Status in Genehmigt durch Konstruktion) Wenn eine Stücklistenmassenänderung durch die Produktion genehmigt wurde, heißt dies nicht, dass auch die Versionen genehmigt wurden. Diese Versionen müssen separat genehmigt werden. Beschränkungen bei der Verknüpfung Sie können zwar nur einen Konstruktionsartikel mit einem Artikel verknüpfen, aber Sie können mehrere Versionen eines Konstruktionsartikels mit einem Artikel verknüpfen. Sie können keine Beziehungen zwischen Konstruktionsartikeln und einer Version herstellen, deren Status Storniert lautet. Sie können nur dann Artikel und Konstruktionsartikel miteinander verknüpfen, wenn Artikel und Konstruktionsartikel der gleichen Artikelart entsprechen. Sie können Beziehungen löschen, wenn der Standardartikel oder kundenspezifische Artikel nicht der Versionssteuerung unterliegt. Sie können Beziehungen auch löschen, wenn Sie Konstruktionsartikel im Programm Konstruktionsartikel (tiedm0110m000) löschen. Hinweis Sie können die Sortierreihenfolge für die Artikel im Menü Ansicht ändern. Menü "Zusatzoptionen" Folgende Programme können Sie im Menü Zusatzoptionen starten: Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren (tiedm1230m000) Konstruktionsartikelbeziehungen aktualisieren (tiedm3220m000) Übereinstimmung Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1521m000) Übereinstimmung K-Stückliste/P-Stückliste (tiedm1520m000) Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Konstruktionsartikel Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel |