| # Online-Aktualisierung der Phasennummern Wenn Sie das Kontrollkästchen Online-Aktualisierung der Phasennummern im Programm Parameter Enterprise Planning (cprpd0100m000) markieren, aktualisiert LN sofort die Phasennummern von Artikeln und Planeinheiten, wenn in einer Stückliste (BOM) oder einer Liste kritischer Materialien eine Änderung vorgenommen wird. Um die Phasennummern separat zu aktualisieren, verwenden Sie das Programm Phasennummern berechnen (cprpd6200m000). Während eines hauptplanbasierten oder eines auftragsbasierten Planungslaufs prüft LN, ob die Phasennummern korrekt sind. Wenn eine falsche Phasennummer gefunden wird, aktualisiert LN die Phasennummern und startet den Planungslauf erneut, falls erforderlich. Wenn Sie das Kontrollkästchen Online-Aktualisierung der Phasennummern markieren, ist der Aufwand für LN größer, wenn Sie eine Stückliste (BOM) oder eine Liste kritischer Materialien ändern. LN benötigt daher mehr Zeit, um diese Änderungen zu verarbeiten. Wenn Sie die Phasennummern nicht online aktualisieren und auch nicht das Programm zur Berechnung der Phasennummern verwendet haben, kann ein Planungslauf auf falsche Phasennummern stoßen, wodurch er verzögert wird. Dieses Problem kann bei hauptplanbasierten und auftragsbasierten Planungsläufe auftreten. Empfehlungen: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Online-Aktualisierung der Phasennummern im Programm Parameter Enterprise Planning (cprpd0100m000) und führen Sie, wenn Sie nach der Änderung einer Stückliste (BOM) oder einer Liste kritischer Materialien einen Planungslauf durchführen möchten, zuerst das Programm Phasennummern berechnen (cprpd6200m000) aus. Wenn Sie das Programm Phasennummern berechnen (cprpd6200m000) nicht vor jedem Planungslauf ausführen möchten, wenn möglicherweise eine Stückliste geändert wurde, markieren Sie das Kontrollkästchen Online-Aktualisierung der Phasennummern im Programm Parameter Enterprise Planning (cprpd0100m000). Systemleistung Auswirkungen auf CPU: Ja Auswirkungen auf Datenbankwachstum: Nicht relevant Verwandte Themen Neuberechnen von Phasennummern |