| # Auswahl der Montagelinie auf Basis der Artikelkonfiguration Neu in Infor LN 10 In Infor LN 10 wählt LN die Montagelinie auf Basis des Werts der Einstellung Konfigurationsabhängig im Programm Montagelinien (tiasl1530m000) aus. In Infor LN 10 kann eine Zulieferlinie vom System nur berücksichtigt oder ausgeschlossen werden, wenn für sie das Kontrollkästchen Konfigurationsabhängig markiert ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig. Verwandte Themen Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Transportzeit für verknüpfte Montagelinien |