| # Maschinen (tirou0102m000) Mit diesem Programm können Sie eine Maschine auswählen oder eingeben und Maschinendaten verwalten. Zu diesen Daten gehören der Kostensatz für die Maschinenkosten und die Maschinenkapazität. Ob der Maschinenkostensatz für die Nachkalkulation von Produktionsaufträgen verwendet wird, hängt von der Einstellung im Feld Stunden verarbeiten anhand von im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) ab. Wenn das Feld Stunden verarbeiten anhand von auf Nachkalkulierte MA-/Maschinenkostensätze gesetzt ist, bilden der in diesem Programm definierte Maschinenkostensatz und die Lohnkostensätze aus dem Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) die Basis für die Nachkalkulation. Im Menü Zusatzoptionen finden Sie folgende Optionen: Werkzeug – Ruft das Programm Maschine - Werkzeug (tirou0110m000) auf. Verwendungsnachweis – ruft das Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) auf, in dem Sie die Arbeitsgänge abfragen können, für die eine bestimmte Maschine eingesetzt wird. Tätigkeitsbeziehungen – ruft das Programm Tätigkeitsbeziehungen (tirou0104m000) auf, in dem Sie Beziehungen zwischen Tätigkeiten, Maschinen und Abteilungen auflisten und verwalten können. Hinweis Wenn Sie dieses Programm über die Zoom-Funktion aufgerufen haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwandte Themen Erfassen eines Arbeitsplans Abteilungen Maschine In LN ein mechanisches Objekt, auf dem Arbeitsgänge zur Fertigung von Artikeln ausgeführt werden können. Maschinen sind mit Bearbeitungskostensätzen verknüpft. Der Bearbeitungskostensatz und der Lohnkostensatz bilden zusammen die Grundlage für die Nachkalkulation von Produktionsaufträgen. Abteilung Die Abteilung, in der die Maschine installiert ist. Dieses Feld wird in einer Reihe von Programmen, etwa dem Programm Ressourcen berechnen (tirou0201m000), verwendet. Abteilungen müssen im Programm Abteilungen (tirou0101m000) vorab definiert werden. Maschinenkostensatz Der Maschinenkostensatz hängt ab von Kriterien wie: Abschreibung der Maschine Betriebskosten der Maschine Kosten für die Verwendung der Maschinenhalle Der Maschinenkostensatz wird für die Nachkalkulation von Produktionsaufträgen verwendet, wenn das Feld Stunden verarbeiten anhand von im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) auf Nachkalkulierte MA-/Maschinenkostensätze gesetzt ist. Ist dies der Fall, bilden der Maschinenkostensatz zusammen mit dem im Programm Mitarbeiter - Allgemein tccom0101m000) definierten Lohnkostensatz die Basis für die Nachkalkulation. Zu den nachkalkulierten Kosten (Ist-Kosten) gehören: Maschinenkosten = Betriebsstunden x Maschinenkostensatz Lohnkosten = Arbeitsstunden x Lohnkostensatz Wenn Sie keinen genauen Maschinenkostensatz bestimmen können, müssen Sie auf Basis der Maschinenkosten insgesamt einen Durchschnittskostensatz berechnen. Dieser Kostensatz muss für die Maschine realistisch sein. Maschinenkostensatz Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu: die Herstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels herunterzubrechen einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen Produktionsabweichungen zu berechnen die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen: Materialkosten Bearbeitungskosten Zuschläge auf Materialkosten Zuschläge auf Bearbeitungskosten AiU-Umbuchungskosten Allgemeine Kosten Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Wochenkapazität [Stunden] Die normale Anzahl an Betriebsstunden pro Woche für die Maschine. Anhand dieses Werts wird die Maschinenauslastung bestimmt. Der Wert wird als normale Kapazität im Programm Maschinenauslastung pro Woche (tisfc1504m000) angezeigt. Tageskapazität Die normale Anzahl an Betriebsstunden pro Tag für die Maschine. Anhand dieses Werts wird die Maschinenauslastung bestimmt. Der Wert wird als normale Kapazität im Programm Maschinenauslastung pro Tag (tisfc1505m000) angezeigt. Gewünschte E/A-Bilanz Die Differenz, die der Anwender zwischen geplanter Herstellmenge und geplanter Einsatzmenge einer Abteilung erreichen möchte. Dieser Wert stellt die Voreinstellung für erste Berechnungen der E/A-Bilanz dar. Werkzeug Ruft das Programm Maschine - Werkzeug (tirou0110m000) auf. Verwendungsnachweis Ruft das Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) auf, in dem Sie die Arbeitsgänge abfragen können, für die eine bestimmte Maschine eingesetzt wird. Tätigkeitsbeziehungen Ruft das Programm Tätigkeitsbeziehungen (tirou0104m000) auf, in dem Sie Beziehungen zwischen Tätigkeiten, Maschinen und Abteilungen auflisten und verwalten können. |