| # Mehrstufige Prüfung von Materialunterdeckungen LN führt eine mehrstufige Prüfung von Materialunterdeckungen durch, um die voraussichtlich verfügbare Menge zu prüfen. Wenn Material aus einem Produktionsauftrag geliefert werden muss, prüft LN auch, ob das Material aus dem erforderlichen Produktionsauftrag rechtzeitig verfügbar sein wird. LN prüft rekursiv die Materialverfügbarkeit auf den unteren Ebenen. Die mehrstufige Prüfung von Materialunterdeckungen zur Freigabe von Aufträgen entspricht der Mehrstufenoption für den Bericht. Wenn es in einem Zulieferproduktionsauftrag zu Unterdeckungen kommt, wird der Auftrag bei der Freigabe übersprungen. Wenn die mehrstufige Prüfung gewählt wird, werden nichtkritische Artikel ebenso wie bei Prüfungen von realisierbarem Bestand übersprungen. Wenn also Artikel A die nichtkritische Komponente B und B kritisches EK-Material C umfasst, wird C und nicht B auf Unterdeckungen geprüft. Hinweis Die mehrstufige Prüfung von Materialunterdeckungen erkennt Unterdeckungen basierend auf den Zuordnungsbeziehungen im Paket Unternehmensplanung. Die Zuordnungsbeziehungen werden im Programm Bedarfsverursacherbeziehungen generieren (cprrp0240m000) oder im Programm Auftragsplanung generieren (cprrp1210m000) definiert wobei beide Programme auf dem aktuellen Stand sein müssen, um genaue Daten zu den Materialunterdeckungen liefern zu können. Verwandte Themen Materialentnahme - Übersicht Vermeiden von Unterdeckungen für Produktionsaufträge Prüfen von Materialunterdeckung Ermittlung des Bedarfsverursachers für Auftragsvorschläge |