| # Anzeigen der Montageaufträge für eine Montageteilunterdeckung Um neue/aktualisierte Auftragslisten zu erstellen, führen Sie das Programm Montageauftragslisten für kritische Teile generieren (tiasc2245m000) über das Menü Zusatzoptionen aus. Wenn Sie dieses Programm ausführen, können Sie vorhandene Listen aktualisieren oder neue Listen erstellen, die dann als neue Gruppen angezeigt werden. Jede Liste/Gruppe wird durch ein Datum und ein Montageteil definiert, d. h. für jede mögliche Kombination aus Datum und Montageteil wird eine neue Liste generiert, es sei denn, es liegen für diese Kombination keine Unterdeckungen vor oder es werden keine Aufträge gefunden. Wenn Sie also einen Bereich mit zwei Tagen und drei Montageteilen angegeben haben, können sich daraus sechs Listen ergeben. Dieselben Aufträge können in mehreren Listen enthalten sein, wenn diese Aufträge mehrere der angegebenen Montageteile verwenden und/oder die Aufträge an mehreren der angegebenen Termine stattfinden. Die generierten Listen werden entweder angezeigt oder zur Aktualisierung vorhandener Listen verwendet. Dies ist vom Kontrollkästchen Auftragslisten neu generieren im Programm Montageauftragslisten für kritische Teile generieren (tiasc2245m000) abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Feldhilfe für dieses Kontrollkästchen. Wenn Sie sich für die Anzeige der Anzahl zusätzlicher Aufträge im Programm Montageauftragslisten für kritische Teile generieren (tiasc2245m000) entschieden haben, sind nicht alle angezeigten Aufträge tatsächlich vom Problem der Unterdeckung betroffen. Das Anzeigen zusätzlicher Aufträge ist dann sinnvoll, wenn Sie andere Aufträge sperren möchten, als von LN vorgeschlagen. Dies kann beispielsweise in folgenden Fällen erforderlich sein: Die tatsächliche Priorität der Aufträge entspricht nicht der Priorität, die ihnen von LN basierend auf den vordefinierten Kriteriensätzen zugewiesen wurde. Sie möchten bereits gesperrte Aufträge entsperren. Sie müssen weitere Aufträge sperren, da sich ansonsten das Problem der Unterdeckung verschlimmert. Unterdeckungen lösen Wenn sich Unterdeckungen für ein Montageteil ergeben, können Sie versuchen, dieses Problem zu lösen. Dies kann manuell erfolgen, beispielsweise, indem Sie Ihren Lieferanten anrufen. Sie können aber auch Aufträge sperren und/oder die Reihenfolge von Aufträgen ändern, um sicherzustellen, dass die betroffenen Aufträge erst gestartet werden, wenn die erforderlichen Montageteile vorhanden sind. In diesem Programm können Sie lediglich Aufträge sperren. Sie können geplante Aufträge im Programm Montageauftrag verschieben (tiasl3210m000) und Aufträge mit geplanter Reihenfolge im Programm Montageaufträge neu planen (tiasl4220m000) neu planen. Natürlich wird durch das Sperren der Aufträge das eigentliche Problem der Unterdeckung für ein Montageteil nicht gelöst. Sie müssen die Ursache der Unterdeckung ausfindig machen und an dieser Stelle geeignete Maßnahmen treffen. Wenn dies jedoch nicht unmittelbar möglich ist, können Sie durch das Sperren der Aufträge sicherstellen, dass der Produktionsprozess fortgesetzt wird, und Sie haben Zeit, das Problem der Unterdeckung zu lösen. Zum Lösen des Problems haben Sie beispielsweise folgende Möglichkeiten: Bitten Sie Ihren Lieferanten, die Waren rechtzeitig oder früher zu liefern. Führen Sie das Paket Unternehmensplanung aus. Falls Sie Unternehmensplanung längere Zeit nicht ausgeführt haben, werden keine EK-Lieferabrufe oder Produktionsaufträge generiert, um die Unterdeckung zu beheben. Planen Sie ASC-Montageverwaltungsaufträge neu. Planen Sie SFC-Produktionsaufträge neu, die die gleichen Teile verwenden. Eventuell ist ein weniger wichtiger SFC-Auftrag vorhanden, der neu geplant werden kann, um so Montageteile freizugeben. Aufträge sperren Wenn Sie einen Auftrag sperren möchten, müssen Sie einen Sperrgrund angeben. Sperrgründe sind nach Arten gruppiert. Der gewählte Sperrgrund muss Bestandsunterdeckung lauten. Falls ein Auftrag bereits mit einem Sperrgrund versehen ist, können Sie einen weiteren Sperrgrund hinzufügen, sofern dieser nicht von derselben Art ist. So sperren Sie Aufträge: Fügen Sie den Sperrgrund im Kopf des Programms ein, indem Sie entweder den Sperr-Code, sofern Ihnen dieser bekannt ist, in das Feld Sperrgrund eingeben, oder indem Sie in das Programm Gründe (tcmcs0105m000) verzweigen und den Sperrgrund dort auswählen. Wählen Sie die Aufträge/Datensätze aus, die Sie sperren möchten. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf "Montageauftrag sperren". Aufträge entsperren Sie können einen Auftrag entsperren, indem Sie den Sperrgrund löschen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: Wählen Sie die Aufträge aus, die Sie entsperren möchten. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf "Sperrgrund für Bestandsunterdeckung löschen". Sie können Aufträge auch entsperren, indem Sie die Option "Sperrgründe" im Menü Zusatzoptionen verwenden. Mit dieser Option wird das Programm Montageauftrag - Sperrgründe (tiasc2103m000) aufgerufen. Anzeigeoptionen Es sind verschiedene Ansichtsoptionen verfügbar, sodass Sie die für Sie passende Ansicht wählen können: Im Kopf dieses Programms werden die Gesamtwerte der Unterdeckungsmenge, der Gesperrten Menge und der Verbleibenden Unterdeckungsmenge angezeigt. Der Gesamtwert der Bedarfsmenge wird unten in der Spalte Bedarfsmenge angezeigt. Wenn Sie eine Übersicht aller gesperrten Aufträge anzeigen möchten, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf "Nur gesperrte Aufträge anzeigen". Diese Ansicht hat keinen Einfluss auf die verschiedenen Gesamtmengen, die in diesem Programm angezeigt werden. Klicken Sie im Menü "Ansicht" auf "Sortieren nach", um eine andere Ansicht auszuwählen. Daraufhin werden die Datensätze in der Reihenfolge der in dieser Ansicht aufgeführten Eigenschaften neu sortiert. Obwohl zwei dieser Ansichten dem Satz Auswahlkriterien im Programm Montageauftragslisten für kritische Teile generieren (tiasc2245m000) ähneln, besteht kein direkter Zusammenhang. Anhand der Kriterien wird bestimmt, welche Aufträge ausgewählt werden, während anhand der Ansichten lediglich bestimmt wird, in welcher Reihenfolge die Aufträge (Zeilen/Datensätze) angezeigt werden. In diesem Programm werden Aufträge stets nach Montageteil (und Datum) angezeigt. Wenn Sie die umgekehrte Ansicht aufrufen möchten, also Montageteile nach Aufträge, verzweigen Sie in das Programm Montageauftrag - Unterdeckungen für Montageteil (tiasc2546m000), indem Sie im Menü Zusatzoptionen die Option "Unterdeckungen für Montageteil" auswählen. Falls für einen Auftrag mehrere Teile erforderlich sind, für die eine Unterdeckung besteht, erhalten Sie mit dieser Ansicht eine bessere Übersicht über die Auswirkungen einer Sperre für diesen Auftrag, da alle Teile mit Unterdeckung für diesen Auftrag in einer Ansicht angezeigt werden. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Kritische Artikel Montageaufträge Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Auslastung von Montagelinienstationen |