| # Festlegen von Ausschuss und Gutmengen Sie können verschiedene Ausschussmengen sowie Ausschuss- und Gutmengenprozentsätze pro Material und pro Arbeitsgang festlegen. Pro Material Für alle in der Stückliste aufgeführten Materialien können Sie eine Ausschussrate und -menge festlegen. Diese Werte können im Programm Stückliste (tibom1110m000) erfasst werden. Voreinstellungen für die einzelnen Artikel werden im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) festgelegt. Sie können die Ausschussrate und -menge eines Produktionsauftrags im Programm Vorkalkulierter Materialbedarf (ticst0101m000) ändern. Pro Arbeitsgang Das Festlegen von Gutmengenprozentsätzen und Ausschussmengen für Arbeitsgänge ist nur möglich, wenn das Kontrollkästchen Ausschuss + Gutmenge für Arbeitsgang im Programm Parameter Arbeitsplanverwaltung (ROU) (tirou0100m000) markiert ist. Der Gutmengenprozentsatz, die Art der Gutmenge und die Ausschussmenge können dann im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) erfasst werden. Diese Werte können Sie für einen bestimmten Produktionsauftrag im Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) ändern. Verwandte Themen Ausschuss und Gutmenge |