| # Generieren von kritischen Kapazitätsbedarfen Bei der Generierung eines Produktionsplans wird die kritische Ressourcenkapazität, die zur Ausführung dieses Produktionsplans erforderlich ist, in Form von kritischen Kapazitätsbedarfen erfasst. Im Programm Ressourcen-Hauptplan (cprmp3501m000) werden diese Bedarfe im Feld Kapazität für kritische Kapazitätsbedarfe angezeigt. Eine Ressourcenkapazität wird als für die Produktion eines Artikels kritische Kapazität betrachtet, wenn folgende Bedingungen zutreffen: Die Ressource ist als kritische Abteilung in der Liste kritischer Kapazitäten des Artikels gekennzeichnet (siehe Programm Liste kritischer Kapazitäten (cprpd3130m000)). Das erste Datum mit Kapazität in der Planperiode, in die die geplante Lieferung fällt (oder, falls es kein solches Datum gibt, der erste Tag der Planperiode), muss innerhalb des Gültigkeitszeitraums liegen, der in der Liste kritischer Kapazitäten des Artikels für die kritische Kapazität angegeben ist. Normalerweise werden kritische Kapazitätsbedarfe generiert, wenn Sie einen Artikelk-Hauptplan aktualisieren (weitere Informationen finden Sie unter Verwalten eines Artikel-Hauptplans). Wenn Sie das Programm Plancode initialisieren, rollieren und aktualisieren (cprpd4200m000) verwenden, können Sie jedoch die Generierung von Kapazitätsbedarfen deaktivieren. Bei der Planung eines kritischen Kapazitätsbedarfs spielt die Dauer des Produktionprozesses eine besondere Rolle. Ausgehend von der Voraussetzung, dass die Lieferung des Endartikels gleichmäßig über eine Planperiode verteilt ist, wird der Kapazitätsbedarf zurückverschoben. Dies geschieht anhand des Laufzeitversatzes und der Laufzeit, die in der Liste kritischer Kapazitäten des Endprodukts definiert sind. Das Startdatum für den kritischen Kapazitätsbedarf wird berechnet als das Startdatum der Planperiode abzüglich des Laufzeitversatzes (in Arbeitstagen). Das Enddatum des Bedarfs wird wie folgt berechnet:
    Enddatum der Planperiode - Laufzeitversatz + Laufzeit
Der Laufzeitversatz und die Laufzeit werden in Arbeitstagen angegeben. Die zwischen Startdatum und Enddatum des Kapazitätsbedarfs liegende Periode kann sich mit mehr als einer Planperiode überschneiden. In diesem Fall wird die benötigte Kapazität proportional zur verfügbaren Kapazität jeder Planperiode (gemäß Ressourcenkalender) auf diese Perioden verteilt. Für jede Kombination von Ausgangsplanperiode und benötigter Planperiode wird ein eigener kritischer Kapazitätsbedarf erfasst. Sie können die kritischen Kapazitätsbedarfe und ihre Herkunft im Programm Kritischer Kapazitätsbedarf (cprmp3560m000) abfragen. Verwandte Themen Generieren von kritischen Bedarfen Verwalten eines Artikel-Hauptplans Generieren von kritischen Materialbedarfen |