| # Generieren der Auftragsblockplanung Ablauf Wenn Sie Werte in die Felder dieses Programms eingeben und auf Erstellen klicken, führt LN folgende Maßnahmen aus: LN überprüft, ob im Programm Auftragsblockplanung (tisfc0151m000) bereits Datensätze für die Werte vorliegen, die Sie in den Feldern Maschine und Beginn Auftragsblockperiode am festgelegt haben . Wenn solche Auftragsblöcke vorhanden sind, werden alle von LN gelöscht, bis auf die Auftragsblöcke, deren Startzeitpunkt vor dem Wert im Feld Festschreibung um liegt. LN wählt alle Produktionsaufträge aus, die folgende Kriterien erfüllen: Der Produktionsauftrag umfasst einen Arbeitsgang, der auf der festgelegten Maschine ausgeführt wird. Wenn ein Produktionsauftrag mehrere Arbeitsgänge umfasst, die auf der festgelegten Maschine ausgeführt werden, verarbeitet LN den ersten dieser Arbeitsgänge. Das geplante Ende dieses Arbeitsgangs liegt im festgelegten Bereich. Der Auftrags-Code dieses Produktionsauftrags liegt im festgelegten Auswahlbereich. Der Status des Produktionsauftrags liegt im festgelegten Auswahlbereich. Der Disponent des Produktionsauftrags liegt im festgelegten Auswahlbereich. Der Produktionsauftrag ist in keinem Auftragsblock für keine Maschine bzw. kein Anfangsdatum einer Auftragsblockperiode enthalten. Für jeden der ausgewählten Arbeitsgänge und für jede Rüstklasse, die Sie in diesem Programm festgelegt haben, sucht LN den anwendbaren Rüstzustand, der im Programm Rüstklassen und -zustände nach Arbeitsgang (tisfc0133m000) festgelegt wurde. Wenn LN für einen Arbeitsgang keinen solchen Rüstzustand findet, setzt LN voraus, dass der Arbeitsgang den Rüstzustand hat, der nach allen anderen Rüstzuständen kommt. LN fasst die ausgewählten Arbeitsgänge in Auftragsblöcken zusammen, wobei alle Auftragsblöcke unterschiedliche Kombinationen aus Rüstzuständen aufweisen. LN sortiert die Produktionsaufträge in den einzelnen Auftragsblöcken entsprechend den ursprünglich geplanten Abschlussdaten der jeweiligen Arbeitsgänge. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Feld Ursprünglich geplantes Fertigstellungsdatum im Programm Produktionsaufträge nach Block (tisfc0152m000). LN bringt die Auftragsblöcke durch folgenden Vorgang in eine Reihenfolge: Für jeden Auftragsblock wird der Rüstzustand gesucht, der zu der Rüstklasse gehört, die Sie im Feld Erste Rüstklasse festgelegt haben. Anschließend wird der Wert im Feld Planungsfolge im Programm Rüstzustand (tcmcs0186m000) gesucht. Die Auftragsblöcke werden mithilfe der Planungsfolge als Schlüssel in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Wenn für einen Rüstzustand keine Planungsfolge vorliegt, wird der Auftragsblock an letzter Stelle angeordnet. Wenn mehrere Auftragsblöcke den gleichen Wert im Feld Planungsfolge aufweisen, sortiert LN diese Auftragsblöcke anhand der Rüstzustände, die zu der von Ihnen im Feld Zweite Rüstklasse festgelegten Rüstklasse gehören. Gegebenenfalls wiederholt LN diesen Vorgang mit den Rüstklassen, die Sie in den Feldern Dritte Rüstklasse und Vierte Rüstklasse festgelegt haben. Verwandte Themen Auftragsblockplanung Planen mit Auftragsblöcken |