| # Bestandsprüfung - Bestandshistorie (qmptc3503m000) Mit diesem Programm fragen Sie alle vorhergehenden Bestandsprüfungen für einen bestimmten Artikel ab. Verwandte Themen Lagerbestandsprüfungen Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Verwandte Themen Verwenden von Codes Folgenummer In diesem Feld wird die Folgenummer angegeben, die die Lagerbestandsprüfungen für einen bestimmten Artikel kennzeichnet. Für verschiedene Teile des Bestands wird eine gemeinsame Prüfung durchgeführt. Der zu prüfende Bestand wird der Folgenummer im Programm Lagerbestandsprüfung - Bestand (qmptc2130m000) zugeordnet. Lager In diesem Feld wird das Lager angegeben, in dem die Prüfung stattfand. Lagerplatz In diesem Feld wird der Lagerplatz am Lager angegeben, an dem die Prüfung stattfand. Charge In diesem Feld wird die geprüfte Charge angegeben. Datum In diesem Feld wird der Zeitpunkt der Prüfung angegeben. Auftragsmenge Menge, für die eine Wareneingangsprüfung erforderlich ist. Das Ergebnis des Prüfauftrags bezieht sich daher auf die Qualität dieser Menge. Zerstörte Menge In diesem Feld wird die Gesamtmenge angegeben, die bei einer zerstörenden Materialprüfung zerstört wird. Sie wird in der Auftragseinheit angegeben. Die zerstörte Menge ist gleich dem Stichprobenumfang der Prüfaufträge, die mit zerstörenden Materialprüfungen geprüft werden. Die zerstörte Menge hat keine Auswirkungen auf die abgelehnte oder die akzeptierte Menge. LN berechnet nur die Menge, die gemäß der Prüfung zerstört wird. Hinweis Diese Menge wird automatisch im Programm Prüfaufträge verarbeiten (qmptc1204m000) aktualisiert. Empfohlen In diesem Feld wird die Menge in der Bestandseinheit angegeben, die gemäß der Empfehlung aus dem Paket Qualität akzeptiert werden soll. Es handelt sich hier also um die Gesamtstichprobenmenge, die die Qualitätsanforderungen der Prüfung erfüllt hat. Hinweis Diese Menge wird automatisch im Programm Prüfaufträge verarbeiten (qmptc1204m000) aktualisiert. Empfohlen Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden. Empfohlen In diesem Feld wird die Menge in der Bestandseinheit angegeben, die gemäß der Empfehlung aus dem Paket Qualität abgelehnt werden soll. Sie entspricht der Summe aller Stichprobenmengen, die nicht dem erforderlichen Qualitätsniveau entsprechen. Hinweis Diese Menge wird automatisch im Programm Prüfaufträge verarbeiten (qmptc1204m000) aktualisiert. |