| # Aktualisieren und Festschreiben von Montageaufträgen Montageaufträge werden nur aktualisiert, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: Der Montagestatus im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) lautet Geplant. Das Kontrollkästchen Zu löschen im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) ist nicht markiert. Der Geplanter Abgangstermin im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) liegt vor dem Planungsfenster für die Aktualisierung der Abgangsmontagelinie. Das Planungsfenster für Aktualisierung wird für jede Montagelinie einzeln festgelegt, und zwar im Register "Dynamische Daten" im Programm Montagelinien (tiasl1530m000). Der Montagelinienaufbaustatus der Abgangsmontagelinie, der im Programm Montagelinien (tiasl1530m000) angezeigt wird, lautet Aktualisiert. Der Artikel weist die folgenden Eigenschaften auf: Die Artikelart lautet Genereller Artikel. Der Artikel ist ein Artikel mit ID-Nummer. Für den Artikel wurden Artikelbestelldaten festgelegt. Das Bestellsystem des Artikels lautet Endmontageplan (FAS). Wenn Sie die Daten im aktuellen Programm über die Zoom-Funktion in den entsprechenden Programmen auswählen, stehen nur die Montagelinien, Produktvarianten und generellen Artikel zur Auswahl, die diese Kriterien erfüllen. Die Planungsfenster und der geplante Abgangstermin haben dagegen keinen Einfluss auf Ihre Auswahl. Bei der Aktualisierung des Montageauftrags handelt es sich eigentlich um die Aktualisierung der Lininenstationsaufträge des Auftrags. Im aktuellen Programm können Sie auch die Linienstationsaufträge aussetzen; dadurch werden Änderungen im Auftragsinhalt für diese Aufträge nicht mehr automatisch verarbeitet. Festgeschriebene Linienstationsaufträge können im Modul Montageverwaltung nur manuell geändert werden. Linienstationsaufträge werden ausgesetzt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das Kontrollkästchen Aussetzen ist markiert. Der Anfangstermin des Liniensegments, der bei der Reihenfolgeplanung des Montageauftrags festgelegt wird, fällt in das Festschreibungsfenster des Liniensegments des Linienstationsauftrags. Dieses Fenster wird im Programm Liniensegmente (tiasl1540m000) festgelegt. Die vorherigen Segmente, d. h. die Segment bis zum Anfang der Montagelinie, sind bereits ausgesetzt. Die Reihenfolge für den Linienstationsauftrag wurde bereits geplant. Die Reihenfolgeplanung wird im Modul Montageverwaltung nach Montageauftrag ausgeführt. Für jede Systemfirma ist ein separater Montageauftrag vorhanden. Zum Verständnis der Aktualisierung ist eine Erklärung der Rolle der Linienstationsvarianten (LSVs) erforderlich. Montageaufträge bestehen aus Linienstationsaufträgen (LSA). Der tatsächliche Auftragsinhalt der Linienstationsaufträge wird in Linienstationsvarianten gespeichert. In Linienstationsvarianten werden die Montageteile und die Arbeitsgänge gespeichert, die für eine bestimmte Linienstation erforderlich sind. Linienstationsvarianten können mehrfach verwendet werden, d. h. auch für andere Montageaufträge, wenn für diese Aufträge in der betreffenden Linienstation die gleichen Montageteile und -arbeitsgänge erforderlich sind. Auf diese Weise wird ein unnötiges Datenaufkommen reduziert und die Systemleistung verbessert. Jede Linienstation wird durch einen eindeutigen Code gekennzeichnet. Die Aktualisierung von Montageaufträgen ist ein komplexer Vorgang, da dabei eine ganze Reihe von Daten zusammengefasst werden müssen. Der Ablauf dieses Vorgangs kann folgendermaßen kurz umrissen werden: Basierend auf den ausgewählten Produktvarianten im aktuellen Programm werden die Produktvariantenstrukturen generiert. Detaillierte Erläuterungen zu diesem Vorgang finden Sie in der Online-Hilfe zum Programm Produktvariantenstrukturen generieren (tiapl3210m000). Beachten Sie, dass die Struktur nur dann generiert wird, wenn das Kontrollkästchen Externe Produktvariantenstruktur im Unterprogramm des Programms Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) nicht markiert ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die zurzeit vorhandene Produktvariantenstruktur. Informationen über Montageaufträge werden aus dem Modul Montageverwaltung abgefragt. Bereits ausgesetzte Liniensegmente werden bei der Aktualisierung des Montageauftrags nicht berücksichtigt. Linienstationsaufträge, für die noch keine Reihenfolgeplanung erstellt wurde, können nicht ausgesetzt werden. Für solche Linienstationsaufträge müssen die Codes der Linienstationsvarianten (LSV) eingelesen werden. Der Montagelinienaufbau wird ausgehend vom Ende der Abgangsmontagelinie bis zum Anfang der Zuliefermontagelinie durchsucht. Dabei werden die Montageteile und -arbeitsgänge, die mit einer Konstruktionsbaugruppe verknüpft sind, ermittelt. Diese Daten werden für die Zusammenstellung von Daten für den Vergleich und/oder die Erstellung von Linienstationsvarianten verwendet. Die entsprechenden Informationen werden aus den vereinfachten Montageteilen und -arbeitsgängen übernommen und auf der Grundlage der Gültigkeitsdaten und -einheiten ausgewertet. Die erforderlichen Komponenten und Arbeitsgänge werden nach Linienstation sortiert gespeichert. Für jede Linienstation wird ein eindeutiger Linienstationsvarianten-Code generiert, der das erforderliche Material und die Arbeitsgänge für die Station kennzeichnet. Dann werden die Codes mit den Codes der bereits von den Linienstationsaufträgen verwendeten Varianten verglichen. Wenn für einen bestimmten Linienstationsauftrag der soeben generierte Code vom bereits vorhandenen Code abweicht, ist eine Aktualisierung erforderlich. An den Montageteilen und/oder Arbeitsgängen wurde eine Änderung vorgenommen. Die Montageaufträge werden aktualisiert, d. h. die Linienstationsaufträge werden mit neuen oder anderen Linienstationsvarianten aktualisiert. Falls erforderlich, werden neue Linienstationsvarianten erstellt und an das Modul Montageverwaltung übertragen; anderenfalls werden vorhandene Linienstationsvarianten verwendet. Wenn alle Linienstationsaufträge oder eine Montagelinie ausgesetzt wurden, ist das Kontrollkästchen Ausgesetzt im Programm Produktvariante - Montagelinien (tiapl3520m000) markiert. Wenn alle Montageaufträge für die Produktvariante ausgesetzt wurden, ist das Feld Montagestatus im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) auf Ausgesetzt gesetzt. Nach der Aktualisierung und/oder Aussetzung der Montageaufträge wird ein Verarbeitungsbericht erstellt. Klicken Sie auf die Option "Zu Job hinzufügen", um das aktuelle Programm zu einem Job hinzuzufügen, so dass es im Stapelverfahren ausgeführt werden kann. Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht Montageaufträge |