| # Überwachung Einsatz/Ausbringung für Maschinen (tisfc3520m000) Mit diesem Programm fragen Sie eine Übersicht über die geplanten und nachkalkulierten Einsatz- und Herstellmengen für eine Maschine ab. Sie können folgende Programme im Menü Zusatzoptionen aufrufen: Überwachungsdaten Einsatz/Ausbringung für Maschinen generieren (tisfc3220m000) Überwachung Einsatz/Ausbringung für Maschinen löschen (tisfc3222m000) Hinweis Verwenden Sie das Programm Überwachung Einsatz/Ausbringung für Abteilungen (tisfc3510m000), um die Einsatz/Ausbringungsdaten für eine Abteilung abzufragen. Verwandte Themen Überwachung Einsatz/Ausbringung Maschine In diesem Feld wird die Maschine angegeben, für die Sie die nachkalkulierten und geplanten Einsatz- und Herstellmengen vergleichen wollen. Maschine In diesem Feld wird die Maschine angegeben, für die Sie die nachkalkulierten und geplanten Einsatz- und Herstellmengen vergleichen wollen. Gewünschte Bilanz In diesem Feld wird die gewünschte E/A-Bilanz angegeben, die für die Abteilung der Maschine definiert wurde. Ende am In diesem Feld wird der letzte Tag der Zielperiode angegeben. Geplante Einsatzmenge Die gesamte Einsatzmenge einer Abteilung/Maschine für Arbeitsgänge, die den Status "Startbereit" in der Zielperiode erhalten sollen. Nachkalkulierte Einsatzmenge Die gesamte Einsatzmenge einer Abteilung/Maschine für Arbeitsgänge mit dem Status Startbereit in der Zielperiode. Einsatzmenge Kum. Abweichung In diesem Feld wird die Summe der Abweichungen zwischen der geplanten Einsatzmenge und der nachkalkulierten Einsatzmenge für die aktuelle Zielperiode angegeben sowie für alle Zielperioden vor der aktuellen Zielperiode, für die Sie Daten haben. Geplante Herstellmenge Die gesamte Herstellmenge, die für Arbeitsgänge in einer Abteilung/Maschine in der Zielperiode fertiggemeldet werden soll. Nachkalkulierte Herstellmenge Die gesamte Herstellmenge, die für Arbeitsgänge in einer Abteilung/Maschine in der Zielperiode fertiggemeldet wird. Der Wert der tatsächlichen Herstellmenge hängt unter anderem von der Markierung des Kontrollkästchens Fertige Teilmengen berücksichtigen im Programm Überw.-Daten Einsatz/Ausbringung für Maschinen generieren (tisfc3220m000) ab. Herstellmenge Kum. Abweichung In diesem Feld wird die Summe der Abweichungen zwischen der geplanten Herstellmenge und der nachkalkulierten Herstellmenge für die aktuelle Zielperiode angegeben sowie alle Zielperioden vor der aktuellen, für die Daten vorhanden sind. Geplante E/A-Bilanz Die geplante Einsatzmenge abzüglich der geplanten Herstellmenge einer Abteilung/Maschine. Nachkalkulierte E/A-Bilanz Die nachkalkulierte Einsatzmenge abzüglich nachkalkulierte Herstellmenge einer Abteilung/Maschine. Hinweis: Die Bilanz beinhaltet aktive Arbeitsgänge und Arbeitsgänge, die auf Ausführung warten. Abweichung in E/A-Bilanz Die Abweichung zwischen der geplanten E/A-Bilanz und der nachkalkulierten E/A-Bilanz am Generierungsdatum, d. h. die nachkalkulierte E/A-Bilanz abzüglich der geplanten E/A-Bilanz. Abw. Gewünschte E/A-Bilanz In diesem Feld wird die Differenz aus der nachkalkulierten E/A-Bilanz und der gewünschten E/A-Bilanz angegeben. Verfügbare Kapazität Die gesamte verfügbare Kapazität, entweder für einen Tag oder eine Woche, im Allgemeinen auf der Basis eines Abteilungskalenders. Nachgew. Kapazitätsnutzungsgrad Kombinierte Arbeitsleistung und Auslastung. Das Verhältnis von nachkalkulierter Herstellmenge zu verfügbarer Kapazität für einen Arbeitsgang in einer bestimmten Abteilung oder Maschine. |