| # Kapazitätsauslastungstabelle (tipcs4131m000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Kapazitätsauslastungstabelle für die Planung des Kapazitätsgrobbedarfs nach Projekt. Dies geschieht mit dem Diagramm der Kapazitätsauslastungstabelle. Wählen Sie die Kapazitätsauslastungstabelle aus, für die Sie Daten verwalten möchten, und legen Sie diese fest, indem Sie den relativen Kapazitätsbedarf in Beziehung zur relativen Laufzeit einer Aktivität erfassen. Kapazitätsauslastungstabellen geben an, wie sich die ungefähren Kapazitätsanforderungen über die Aktivitätsdauer verteilen. Bei der Kapazitätsauslastungstabelle handelt es sich um ein Diagramm. Der Prozentsatz der Laufzeit (Aktivitätsdauer) befindet sich auf der horizontalen Achse. Auf der vertikalen Achse wird der Prozentsatz des Kapazitätsbedarfs angezeigt (der Teil der Aktivität, der nach einer bestimmten Aktivitätsdauer beendet sein muss). Bei diesem Kapazitätsbedarf handelt es sich um den Kapazitätsgrobbedarf, der für diese Aktivität erfasst wird. Dem Standarddiagramm liegen eine Aktivitätsdauer und ein Kapazitätsbedarf von jeweils 100 % zu Grunde, wenn der Kapazitätsbedarf nicht proportional über die Aktivitätsdauer verteilt ist. Zum Beispiel, weil zu Beginn der Aktivität mehr Maschinen zur Verfügung stehen als im späteren Verlauf. Beziehungen können anhand eines Diagramms verdeutlicht werden. Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Kapazitätsauslastungstabellen können mit einer Aktivität im Programm Aktivitätsbeziehungen (tipcs4110m000) verknüpft sein. Kapazitätsauslastungstabellen werden im Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) für die Planung des Kapazitätsgrobbedarfs für eine bestimmte Aktivität verwendet. Verwandte Themen Netzplantechnik Tabelle Der Code der Kapazitätsauslastungstabelle, die die Beziehung der globalen Kapazität zur Aktivitätsdauer für Planungszwecke angibt. Relative Laufzeit Geben Sie die kumulierten Prozentsätze der Aktivitätsdauer an. Relativer Kapazitätsbedarf Geben Sie die kumulierten Prozentsätze der vorkalkulierten Kapazität hinsichtlich des kumulierten Prozentsatzes der Aktivitätsdauer an. |