| # Berechnen von verfügbarer Kapazität Die verfügbare Kapazität für eine Abteilung kann in Mitarbeiterstunden oder Maschinenstunden angegeben werden. Auf der Grundlage der Kalenderwerte ermittelt LN die verfügbare Kapazität im Modul Kalender und Perioden. Verfügbare Kapazität in Mitarbeiterstunden Anzahl der Mitarbeiter- Die Mitarbeiter, die mit der Abteilung verknüpft sind. Wie die Anzahl der Mitarbeiter berechnet wird, wird in der Programm-Hilfe zum Programm Ressourcen berechnen (tirou0201m000) beschrieben. Arbeitszeit- Die Arbeitszeit, die im Abteilungskalender festgelegt worden ist. Wenn mit der Abteilung kein Kalender verknüpft ist, kann ein anderer Kalender verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kalender im Paket Manufacturing. Kapazitätsprozentsatz- Der Kapazitätsprozentsatz, der im Abteilungskalender festgelegt worden ist. Der Wert wird im Feld Kapazität im Programm Arbeitszeitarten (tcccp0103m000) für einen bestimmten Kalender festgelegt. Verfügbare Kapazität in Maschinenstunden Anzahl der Maschinen- Die Maschinen, die mit der Abteilung verknüpft sind. Wie die Anzahl der Maschinen berechnet wird, wird in der Programm-Hilfe zu Programm Ressourcen berechnen (tirou0201m000) beschrieben. Arbeitszeit- Die Arbeitszeit, die im Abteilungskalender festgelegt worden ist. Wenn mit der Abteilung kein Kalender verknüpft ist, kann ein anderer Kalender verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kalender im Paket Manufacturing. Kapazitätsprozentsatz- Der Kapazitätsprozentsatz, der im Abteilungskalender festgelegt worden ist. Der Wert wird im Feld Kapazität im Programm Arbeitszeitarten (tcccp0103m000) für einen bestimmten Kalender festgelegt. |