| # Montageaufträge (tiasc2502m000) Mit diesem Programm können Sie die Montageaufträge anzeigen. Folgende Programme können Sie im Menü Zusatzoptionen aufrufen: Montageauftrag verschieben (tiasl3210m000) Montageaufträge abschließen (tiasc7210m000) Tagesplanung für Montagelinie neu erstellen (tiasl3220m000) Bestand prüfen (tiasc2240m000) Montageauftrag - AiU (Vorkalkulation) (tiasc7500m000) Montageauftrag - Linienstationsaufträge (tiasc2510m000) Endprodukt mit ID-Nummer - Baustückliste (Kopfdaten) (timfc0110m000) Statusbezogene ASC-Daten löschen (tiasl1200m000) Montageauftrag - Sperrgründe (tiasc2103m000) Doppelklicken Sie auf eine Position, um das Unterprogramm Montageauftrag (tiasc2100s000) aufzurufen. Verwenden Sie das Programm Montagelinie - Tagesplanung (tiasc2501m000), um die gleichen Daten nach Montagelinie sortiert abzufragen. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Montageaufträge Montageauftrag Ein Auftrag zur Endmontage eines Produkts an einem oder mehreren Montagebändern. Werk Übergeordneter Auftrag Wenn Sie eine firmenübergreifende Produktionsumgebung einsetzen, ist das Werk für den übergeordneten Auftrag das Werk, von dem der vorliegende Montageauftrag abgeleitet wurde. Verwandte Themen Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Transportzeit für verknüpfte Montagelinien Übergeordneter Auftrag Wenn Sie eine firmenübergreifende Produktionsumgebung einsetzen, wird in diesem Feld der Auftrag in einem anderen Werk angegeben, für den in diesem Montageauftrag eine Unterbaugruppe gefertigt wird. Der übergeordnete Auftrag gilt für die Hauptlinie, der untergeordnete Auftrag (im aktuellen Programm) für die Zulieferlinie. Eine Zulieferlinie kann selbst auch über eine Zulieferlinie verfügen, wodurch die oben geschilderte Struktur komplexer wird; das zugrunde liegende Prinzip bleibt jedoch gleich. Verwandte Themen Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Transportzeit für verknüpfte Montagelinien Übergeordnete Montagelinie Die übergeordnete Montagelinie, an die die Unterbaugruppe geliefert werden muss, die durch diesen Montageauftrag gefertigt wird. Beispiel: Die übergeordnete Montagelinie wird bei einer firmenübergreifenden Verarbeitung von AiU-Umbuchungen verwendet, wenn die Zulieferlinie mehr als eine übergeordnete Linie versorgt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verknüpfen einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien (Divergenter Aufbau der Montagelinie) Auswahl der Montagelinie – der Parameter Konfigurationsabhängig Synchronisieren einer Zulieferlinie mit mehreren übergeordneten Linien Transportzeit für verknüpfte Montagelinien Artikel Der generelle Artikel oder der Fertigungsartikel, für den die voreingestellte Lieferquelle Zusammenstellung/Montage lautet. Montagelinie Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein. Montagebeginn am Der geplante Beginn der Produktion des Montageauftrags. Geplanter Abgangstermin Das Datum, an dem die Produktion planmäßig abgeschlossen sein soll. Status Der Status des Montageauftrags. Folgende Status sind möglich: Geplant Reihenfolge geplant In Bearbeitung Fertig Abgeschlossen Gesperrt Wenn die Sperrgründe für den Montageauftrag in die Montageverwaltung eingegeben werden, wird die weitere Verarbeitung des Montageauftrags gesperrt. Wenn der Montageauftrag gesperrt wurde, wird das Kontrollkästchen in diesem Feld markiert. Wenn der Montageauftrag nicht gesperrt wurde, wird das Kontrollkästchen nicht markiert. Fest geplant Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, der geplante Liefertermin eines Montageauftrags. Montageauftrag verschieben... Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montageauftrag verschieben (tiasl3210m000) aufzurufen. Montageauftrag abschließen... Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montageaufträge abschließen (tiasc7210m000) aufzurufen. Tagesplanung für Montagelinien neu erstellen... Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Tagesplanung für Montagelinie neu erstellen (tiasl3220m000) aufzurufen. Bestand prüfen Rufen Sie das Programm Bestand prüfen (tiasc2240m000) über die Zoom-Funktion auf, um eine Liste der Unterdeckungen für Montageteile zu erstellen. Mit diesem Programm können Sie außerdem eine Liste der gesperrten Aufträge generieren. Linienstationsaufträge Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montageauftrag - Linienstationsaufträge (tiasc2510m000) aufzurufen. Arbeit-in-Umlauf (Vorkalkulation) Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montageauftrag - AiU (Vorkalkulation) (tiasc7500m000) aufzurufen. Baustückliste Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Endprodukt mit ID-Nummer - Baustückliste (Kopfdaten) (timfc0110m000) aufzurufen. Statusbezogene ASC-Daten löschen... Klicken Sie auf diesen Befehl, um das Programm Statusbezogene ASC-Daten löschen (tiasl1200m000) aufzurufen. Hierzu ist keine Hilfe verfügbar. Montageauftrag - Sperrgründe Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montageauftrag - Sperrgründe (tiasc2103m000) aufzurufen. Hierzu ist keine Hilfe verfügbar. Lageraufträge Mit dieser Option wird das Programm Lagerauftrag (whinh2100m100) aufgerufen. Lagerauftrag - Statusübersicht Mit dieser Option wird das Programm Status Einlagerungspositionen - Übersicht (whinh2119m000) aufgerufen. |