| # Stücklistenposition kopieren oder überspringen (tipcs2235m000) In diesem Unterprogramm können Sie eine Stücklistenposition beim interaktiven Kopieren kopieren oder überspringen. Fertigungsartikel Der Code des Fertigungsartikels Position Eine Referenznummer, die eine bestimmte Kombination aus Produktions- und Komponentenartikeln in einer Stückliste kennzeichnet. Die Positionsnummer wird durch Folgenummern unterteilt, die sich auf die Verwendung einer Komponente innerhalb eines bestimmten Zeitraums beziehen. / Die Folgenummer ermöglicht Ihnen die Festlegung von mehr als einem Komponentenartikel für jede Position. Diese untereinander austauschbaren Komponenten können unterschiedliche Gültigkeitsdaten aufweisen. LN verwendet Folgenummern auch, wenn Artikel in Stücklisten ersetzt werden. Beispiel Angenommen, Sie stellen Fahrräder her und verwenden dafür Rahmen, die Sie bis August von Lieferant A beziehen. Ab September verwenden Sie die gleichen Rahmen, die Sie allerdings von Lieferant B kaufen. In diesem Fall sollten Sie keine neue Stücklisten-Positionsnummer für den zweiten Rahmen verwenden. Statt dessen sollten Sie eine neue Folgenummer benutzen. Artikel Standardartikel umfassen Einkaufsartikel, Materialien, Unterbaugruppen oder Endprodukte, die im Allgemeinen verfügbar sind. Alle Artikel, die nicht nach kundenspezifischen Angaben für ein bestimmtes PCS-Projekt gefertigt werden, bezeichnet man als Standardartikel. Antonym: Kundenspezifischer Artikel Die folgenden Bestellverfahren können für Standardartikel gelten: Anonym Auf Auftrag Bestellverfahren Dieser Bestellparameter bestimmt die Produktion und Bestellung eines Artikels. Die folgenden Verfahren sind möglich: Anonym; der Artikel wird unabhängig von Kundenaufträgen hergestellt oder eingekauft Auf Auftrag; der Artikel wird nur hergestellt oder eingekauft, wenn entsprechende Kundenaufträge vorliegen Fertigungsartikel Ein noch nicht vorhandener Fertigungsartikel, der durch Kopieren des Ausgangsartikels neu erstellt wird. Artikel Dies ist der Artikel, in den die Stücklistenposition kopiert wird. |