| # Prüfreihen (qmptc0136m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Prüfreihen nach Qualitäts-ID an. Die nach Prüfreihe definierten Daten gelten für alle Merkmale, die für diese Prüfreihe angelegt wurden. Im Unterprogramm können Sie Prüfreihen nach Qualitäts-ID definieren und verwalten. Verwandte Themen Standardprüfverfahren und Prüfkombinationen Qualitäts-ID Der Code, unter dem Daten zusammengefasst werden, die für die Prüfung der Qualität eines Artikels erforderlich sind. Durch die Verwendung eines Standardprüfverfahrens kann sehr viel Zeit eingespart werden, da es für eine ganze Gruppe von Produkten eingesetzt werden kann, die die gleichen Qualitätsstandards und Prüfungen erfordern. Prüfreihe Die Prüfreihe legt fest, wie oft Stichproben zur Prüfung einer Auftragsmenge entnommen werden und wie groß die Stichprobe ist. Vorgehensweise Prüfungsart Das Verfahren, nach dem die Stichproben aus der Auftragsmenge entnommen werden. Zulässige Werte: 100: Bei dieser Einstellung werden alle Artikel geprüft. Die Stichprobenmenge ist identisch mit der Auftragsmenge. Einmalige Stichprobe: Bei dieser Einstellung wird der gesamten Auftragsmenge nur eine Stichprobe entnommen, die dann geprüft wird. Zyklische Stichprobe: Diese Art der Stichprobenprüfung wird nur in der Massenproduktion angewendet und dient der Überwachung des Verarbeitungsvorgangs. Stichprobenregel: Eine spezifische Regel, die festlegt, wie und wann eine Stichprobe entnommen wird, und welcher Prüfstandard gilt. Intervalleinheit Stichprobenmengen werden in der Intervalleinheit angegeben. Hinweis Die Intervalleinheit und die Einheit für die Auftragsmenge müssen nicht identisch sein. Es ist jedoch wichtig, dass der richtige Umrechnungsfaktor verwendet wird. Wenn kein Umrechnungsfaktor vorliegt, wird die Bestandseinheit des Artikels als Intervalleinheit eingesetzt. Menge Der Abstand zwischen zwei Stichproben, angegeben in der Intervalleinheit. Erläuterung: Bei jedem 100. Stück wird eine neue Stichprobe entnommen, die 10 Stück umfasst. In diesem Fall werden also 11 Stichproben à jeweils 10 Stück entnommen. Beispiel
Stichprobe | 10 Stück
Intervall | 100 Stück
Auftragsmenge | 1150 Stück
Hinweis Den Prüfablauf können Sie erst fortsetzen, wenn die Auftragsmenge kleiner als die Intervallmenge ist (zum Beispiel wenn die Auftragsmenge 40 und die Intervallmenge 50 beträgt). In diesem Fall können keine Stichproben erstellt werden, und Sie müssen die Intervallmenge verringern. Prozentsatz Der Umfang der Stichprobe entspricht der Gesamtmenge, die geprüft werden muss. In diesem Feld wird sie als Prozentsatz der Auftragsmenge oder der Intervallmenge angegeben (wenn Sie Zyklische Stichprobe in das Feld Prüfungsart eingeben). Beispiel
Prüfungsart | Einmalige Stichprobe
Auftragsmenge | 10.000 | 20.000 Stück
Prozentsatz | 1% | 1%
Stichprobenmenge | 100* | 200* Stück
* Der Stichprobenumfang wird bei einer Änderung der Auftragsmenge automatisch aktualisiert. Stichprobeneinheit Dieses Feld zeigt die Einheit, in der der Stichprobenumfang angegeben wird. Wenn der Umfang der Stichprobe als Prozentsatz angegeben wird, verwendet das System die Einheit der Auftragsmenge (also die Bestandseinheit). Die Stichprobeneinheit und die Einheit der Auftrags menge müssen nicht identisch sein. In einem solchen Fall muss jedoch der richtige Umrechnungsfaktor verwendet werden. Stichprobenumfang In diesem Feld wird die Gesamtmenge aller Stichproben angegeben, die aus der Auftragsmenge geprüft werden sollen. Sie wird in der Einheit für den Umfang der Stichprobe angegeben. In diesem Feld wird sie als feste Menge angegeben.
Beispiel
Auftragsmenge | 10.000 | 20.000 Stück
Prozentsatz | 0% | 0%
Stichprobenmenge | 50 | 50 Stück
Prüfmenge Der Teil der Stichprobenmenge, der jeweils geprüft wird. Erläuterung: Eine Stichprobe von 5 kg wird in Tranchen von jeweils 1 kg geprüft. Einheiten In diesem Feld wird die Einheit für die Prüfmenge angegeben. Stichprobenregel Die mit der Prüfreihe verbundene Stichprobenregel. Hinweis Dieses Feld ist aktiviert, wenn das Feld Prüfungsart auf Stichprobenregel gesetzt ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Annehmbare Qualitätsgrenzlage Der max. Prozentsatz einer Teststichprobe, der für die zu genehmigende Artikelmenge abgelehnt werden darf. Wenn beispielsweise für die annehmbare Qualitätsgrenzlage ein Wert von 20% festgelegt wurde, genehmigt ERP LN die Artikelmenge nur dann, wenn der Prozentsatz der Ausschussmenge kleiner oder gleich 20% beträgt. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn Sie den Wert "100 %" in das Feld Annehmbare Qualitätsgrenzlage eingegeben haben. Verwandte Themen Beispiele für annehmbare Qualitätsgrenzlage Text Prüfreihentext drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den mit der Prüfreihe verbundenen Text. |