| # Control de calidad de productos terminados Cuando implementa Control de calidad para los productos terminados de las órdenes de fabricación, Infor LN crea órdenes de inspección para cada orden de fabricación. Estas órdenes de inspección especifican las pruebas para los productos terminados de la orden de fabricación. Posibles escenarios para implementar calidad para los productos finales: Los productos se inspeccionan, pero las órdenes de inspección no tienen un impacto directo en las órdenes de fabricación (método A). Debe inspeccionar los productos antes de registrar una orden de fabricación como terminada. Sin embargo, puede listar la cantidad como entregada o rechazada, independientemente de los resultados de las pruebas (método B). Nota Si desea bloquear la orden de fabricación hasta que las inspecciones hayan determinado la cantidad para entregar y la cantidad rechazada, puede definir inspecciones para la última operación. Para obtener más información, consulte Operaciones de fabricación. Si selecciona el método A y modifica las cantidades terminadas tras cerrar la orden de inspección, Infor LN le pregunta si desea reabrir la orden de inspección. Si selecciona el método B e intenta modificar las cantidades terminadas tras cerrar la orden de inspección, Infor LN genera una nueva orden de inspección. Métodos de inspección para productos terminados Temas relacionados Integraciones de SFC con Control de Calidad Operaciones de fabricación Control de calidad de materiales |