| # Planificación de múltiples actividades La planificación de múltiples actividades permite al usuario definir métodos de planificación como los basados en tiempo y en ruta. Secuencial basado en tiempo: Se trata de un plan secuencial que permite programar varias actividades de forma secuencial. Puede seleccionar la opción Planificación hacia delante o la opción Planificación hacia atrás. Planificación hacia delante: En el gráfico de Gantt, seleccione las diversas actividades necesarias y, mediante la opción de arrastrar, vincule la primera actividad con el tiempo necesario. Las demás actividades se planifican secuencialmente en función de la fecha planificada de inicio de la primera actividad. También puede modificar la fecha planificada de inicio de la primera actividad, lo cual garantiza que el resto de las actividades se planifiquen secuencialmente. Nota: En la planificación hacia delante no se puede seleccionar ninguna actividad que no sea la primera. Planificación hacia atrás En el gráfico de Gantt, seleccione las diversas actividades necesarias y, mediante la opción de arrastrar, vincule la primera actividad con el tiempo necesario. Las demás actividades se planifican secuencialmente en función de la fecha planificada de finalización de la última actividad. El planificador también puede cambiar la fecha planificada de finalización de la última actividad con la opción de arrastrar y colocar. De este modo, se garantiza que, a partir de la última actividad, las demás actividades se planifiquen secuencialmente. En la planificación hacia atrás, no se puede seleccionar ninguna actividad que no sea la primera. Basado en ruta: La opción Basado en ruta facilita la programación de un grupo de actividades basándose en la ruta. La ruta se crea de acuerdo con las ubicaciones de las actividades del grupo. Se calculan la distancia y el tiempo de desplazamiento para las actividades. Las distancias se calculan de acuerdo con las coordenadas GPS especificadas para la dirección. El tiempo de desplazamiento se combina con la duración de las distintas actividades que tienen que realizarse en la ubicación. Se puede mantener la información predeterminada necesaria para la planificación de múltiples actividades en la sección Planificación de múltiples actividades de la ficha Configuración de usuario. Puede definir las opciones Método de planificación, Método de cálculo de distancia, Dirección de inicio de ruta, Velocidad media de desplazamiento, Tiempo de decalaje de desplazamiento, etc. Nota: El método de planificación basado en ruta sólo es aplicable a Infor LN FP8 y versiones posteriores. El proceso de planificación se ejecuta a partir del valor del método de planificación especificado en Configuración de usuario. Los campos del método Basado en ruta son los siguientes: Método de cálculo de distancia Este método sirve para calcular la distancia entre dos ubicaciones. Basado en línea recta La distancia se calcula con una fórmula sencilla. Mapas de Bing Utiliza un servicio web dedicado. Se necesita una conexión a Internet mediante la cual Infor LN 10 solicita al servicio web de mapas de Bing que calcule la distancia. Google Maps Utiliza un servicio web dedicado. Se necesita una conexión a Internet mediante la cual Infor LN 10 solicita al servicio web de Google Maps que calcule la distancia. Dirección de inicio de ruta Primera actividad Inicia la ruta en la primera actividad. Este es el valor predeterminado. Compañía Inicia la ruta en la dirección de la compañía. Departamento de servicio Inicia la ruta en la dirección del departamento de servicio. Ingeniero servicio Inicia la ruta en la dirección del ingeniero de servicio. Velocidad media de desplazamiento La velocidad media de desplazamiento para calcular el tiempo de desplazamiento al planificar una ruta. Tiempo de decalaje de desplazamiento El tiempo de decalaje de desplazamiento para calcular el tiempo de desplazamiento al planificar una ruta. Mantener secuencia de conjuntos de actividades Al seleccionar esta casilla de verificación, Infor LN no cambia la secuencia de las actividades cuando se planifica el grupo especificado. Se definirá una ruta a partir de la primera actividad, siguiendo con la actividad 2, la actividad 3, y así sucesivamente hasta la última actividad. El orden de las actividades no cambiará. Sólo se calculan las distancias y los tiempos de desplazamiento entre las ubicaciones y las órdenes de servicio. Si selecciona esta casilla de verificación y utiliza la opción manual Planificación de múltiples actividades, se habilita en la consola la cuadrícula Secuencia de actividad con la lista de actividades seleccionadas por el usuario. Utilice las flechas arriba y abajo para cambiar la secuencia de actividades según convenga. Una vez establecida la secuencia haga clic en el botón Generar plan de grupo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se calculará la ruta más corta entre las ubicaciones y se actualizará el orden de las actividades. Respetar primera fecha inicio Seleccione esta casilla de verificación para definir si se debe tener en cuenta la primera fecha de inicio de una actividad de orden de servicio. Sí: La actividad de orden de servicio está planificada con el valor de Fecha planificada de inicio establecido en Primera fecha de inicio. No: La fecha planificada de inicio no se puede planificar para una fecha anterior a la primera fecha de inicio. El valor predeterminado es No. Respetar última fecha de finalización Seleccione esta casilla de verificación para definir si se debe tener en cuenta la última fecha de finalización de una actividad de orden de servicio. Sí: No se puede programar la fecha planificada de finalización para una fecha posterior a la última fecha de finalización. La actividad de orden de servicio no está planificada y se muestra un mensaje de advertencia No: La fecha planificada de finalización se puede programar para una fecha posterior a la última fecha de finalización. El valor predeterminado es No. La opción Previsualizar se proporciona cuando se utiliza la opción manual para llevar a cabo la planificación de múltiples actividades. Puede comprobar el plan de ruta completo. También puede realizar cambios en Dirección inicial de ruta o Velocidad media de desplazamiento, o bien seleccionar las marcas (como Respetar primera fecha inicio, etc.) antes de hacer clic en el botón Generar plan de grupo. Al hacer clic en el botón Previsualizar, se planifica toda la ruta y se muestra en la cuadrícula Secuencia de actividad toda la información, como la población de inicio de la ruta, las fechas planificadas de inicio y finalización del desplazamiento, la duración y la distancia del desplazamiento y la población de finalización de la ruta. La información sobre la población de inicio y finalización de la ruta se muestran en una fila ficticia al principio y al final de la cuadrícula Secuencia de actividad. Cuando se define la compañía, el departamento de servicio o el ingeniero de servicio para la dirección de inicio de la ruta, la ruta empieza en la dirección de ubicación correspondiente y sólo finaliza al llegar a la dirección de ubicación de la compañía, del departamento de servicio o del ingeniero de servicio. La hora de finalización del desplazamiento para llegar a las ubicaciones correspondientes se muestra con la población de finalización de la ruta en una fila ficticia al final de la cuadrícula. Horas de inicio basadas en distancia y tiempo de desplazamiento. La planificación se basa en la dirección de inicio del ingeniero de servicio: Ruta indicativa del mapa basada en las ubicaciones y en la secuencia. Planificación de múltiples actividades para actividades asignadas Puede utilizar esta opción de planificación para el mismo ingeniero o para otro ingeniero cuando la actividad es una reasignación. Caso 1 - Asignación del mismo ingeniero Seleccione varias actividades para el mismo ingeniero con la tecla Mayús en el gráfico de Gantt. Pulse la tecla Ctrl y vincule la primera actividad a la fecha y hora necesarias con la opción de arrastrar y colocar. Tal como se muestra, el usuario ha seleccionado tres actividades y las ha vinculado a la hora necesaria para el mismo ingeniero. Si establece Método de planificación en Secuencial basado en tiempo en Configuración de usuario, las actividades se ordenarán en una secuencia (tal como se muestra). Sin embargo, a pesar de que la hora seleccionada eran las 8:15 de la mañana., se ha tenido en cuenta la hora del calendario y se ha cambiado la hora de inicio a las 8:30 de la mañana. Nota También puede vincular la actividad seleccionada a la hora deseada cuando utilice la opción Planificación hacia delante (tal como se muestra). Del mismo modo, también puede vincular la última actividad seleccionada a la hora deseada cuando utilice la opción Planificación hacia atrás. Así mismo, puede utilizar el botón derecho del ratón y las opciones Cortar y Pegar (Respetar el tiempo de colocar) para seccionar la hora necesaria. |