| # Líneas de montaje Las líneas de montaje son un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación del montaje final). Las líneas de montaje constan de una serie de segmentos de línea. Los segmentos constan de un colchón y de una o más estaciones de línea, hasta el colchón siguiente. Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Pueden montarse artículos en cada línea. Sin embargo, una línea desde la que sale un artículo puede considerarse una línea de salida. La línea contiene diferentes segmentos, que representan una agrupación de diferentes estaciones/operaciones en una línea de montaje. La ventaja de agrupar estaciones de línea y operaciones es que puede crear secuencias óptimas por segmento de línea mediante el motor de secuencia. Por ejemplo, cada segmento puede tener funciones/opciones específicas que pueden utilizarse para crear una secuencia óptima. La estructura de línea también puede contener una línea de suministro de montaje en la que se realicen submontajes o se fabriquen piezas de repuesto. Esta línea de montaje suministra submontajes y piezas de repuesto a la línea de montaje principal. Una línea de suministro puede también fabricar productos independientes para la venta. La línea de montaje principal y la línea de suministro de montaje pueden estar ubicadas en la misma compañía logística o en diferentes compañías logísticas. La compañía contable es la misma que la compañía logística. A continuación se explican los conceptos básicos del control de montaje. Segmento de línea: Un conjunto de centros de trabajo de línea de montaje consecutivos en una línea de montaje entre dos colchones. El primer colchón es el inicio del segmento y el siguiente corresponde a la primera parte del siguiente segmento. Tipo de estación: Una estación puede tener uno de los tipos siguientes: Estación de línea: Un centro de trabajo que forma parte de una línea de montaje. Una estación de línea se utiliza en la fabricación de artículos FAS. Una estación de línea puede tener varias posiciones, que permiten que exista más de un artículo en una estación de línea. Colchón: Una estación de trabajo de línea de montaje en la que no se lleva a cabo ninguna operación, y donde las órdenes están a la espera de entrar en la siguiente estación de trabajo. Puede utilizar colchones para cambiar la secuencia de productos de un segmento de línea a otro. A continuación figuran los tipos de colchón: Colchón (FIFO) Colchón (acceso aleatorio) Los colchones se utilizan para cambiar la secuencia de productos de un segmento de línea a otro. Nota El tipo de estación se define como estación de línea o como colchón en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000). El colchón se utiliza a efectos de secuenciación. El segmento de línea debe siempre empezar con un colchón. |