| # Entregar materiales, estrategias Métodos LN ofrece diversos niveles de control para la entrega de materiales. Puede especificar un método diferente para cada material. Métodos disponibles para controlar la cantidad de la entrega: Control directo del usuario sobre las cantidades que deben entregarse. Cantidades determinadas por las asignaciones. Métodos disponibles para controlar el tiempo de la entrega. LN entrega el material: Después de recibir el comando de un usuario. En la fecha de asignación. Inmediatamente después de lanzarse una orden de fabricación. Métodos especiales: Posconsumo. Stock en planta. Detalles de los métodos para entregar materiales Puede influir en el proceso de entrega con parámetros como: Proceso directo de línea de orden de almacenaje Materiales de posconsumo La casilla de verificación Entrega manual en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) influye en el proceso de entrega de todos los materiales. Los materiales se entregan cuando selecciona el comando Inicio de entrega de stock en la sesión Material por entregar para órdenes de fabricación (ticst0101m100). Para obtener instrucciones sobre la utilización de estas casillas de verificación, consulte el tema Parámetros de entrega de material. Para obtener información sobre los métodos que controlan la cantidad y la distribución de las entregas de material, consulte: Especificar el material que debe entregarse. Procesar líneas de orden de almacenaje. Posconsumir Si aplica posconsumo, LN entrega el material cuando registra una cantidad del producto final como terminada o rechazada. Consulte Posconsumir. Stock en planta Puede mantener materiales económicos existentes en la planta como stock en planta. El stock en planta no se asigna a un almacén y no se incluye en los costos de material. Para contabilizar los materiales de stock en planta se añade un recargo al precio de costo de un artículo final. El suministro de artículos de stock en planta a la planta se activa a través de Kanban. Puede crearse una orden de almacenaje de tipo Fabricación en la que se determine de qué almacén y a qué centro de trabajo debe expedirse el material. Temas relacionados Parámetros de entrega de material Especificar el material que debe entregarse Procesar líneas de orden de almacenaje Posconsumir Vinculación de materiales y operaciones Resumen de entrega de material |