| # Visualizar órdenes de fabricación Las órdenes de fabricación pasan por varios estatus de orden, por ejemplo: Planificado Documentos listados Lanzado El estatus de orden determina las acciones que pueden ejecutarse en una orden de fabricación. Para obtener más información, consulte Estatus de orden de fabricación. Los valores predeterminados de una orden de fabricación se definen por series de orden de fabricación en la sesión de detalles Datos de orden de fabricación predeterminados (tisfc0102m000). Haga clic en Cantidad de orden predeterminada para determinar la cantidad de orden predeterminada para los artículos repetitivos. La cantidad de orden predeterminada es la capacidad básica del centro de trabajo de cuello de botella. Nota Haga clic en Duplicar en el menú o en la barra de herramientas para duplicar la orden de fabricación, lo que significa que se copia la información de cabecera de fabricación. El material y las operaciones originales de la orden de fabricación no se copian por varios motivos: Puede que algunos materiales de la estructura o algunas operaciones no sean válidas por cambios de ingeniería. Algunos datos maestros como almacén, artículo, precio de costo, etc. pueden haber cambiado, lo que puede producir órdenes incoherentes. La orden de fabricación puede tener información vinculada, como textos de operación o planos. LN no puede determinar los datos que deben copiarse porque pueden ser distintos en cada ocasión. Además, LN no puede distinguir entre datos originales y datos modificados. El cálculo de costos de la orden de fabricación puede ser diferente en la orden original y en la orden de fabricación duplicada. De todos modos, siempre se deben volver a generar todas las órdenes de almacenaje y los datos relacionados. Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Estatus de orden de fabricación Uso de documentos de orden Órdenes de reproceso |