| # Control de montaje Funcionalidad nueva y cambio de funcionalidad Obtener artículos configurados en Control de montaje En Infor LN 10 se pueden adquirir artículos configurados en el módulo Control de montaje. Estas sesiones se han añadido como parte de esta funcionalidad: Calcular estructura de precio de compra de variante producto (tipcf5235m000) Estructura de precio de compra de variante de producto (tipcf5535m000) Para obtener más información, consulte Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de datos maestros Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de estructuras Variantes de producto - Artículos configurables de compra Estructuras de líneas de suministro divergentes En Infor LN 10 se puede configurar una estructura de línea de suministro divergente en LN. En las estructuras de líneas de montaje divergentes, puede vincular una línea de montaje a varias líneas de montaje distintas. Para obtener más información, consulte Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Selección de líneas de montaje según la configuración del artículo En Infor LN 10 se puede crear una estructura de línea de montaje divergente en Control de montaje. Como parte de esta funcionalidad, el campo Dependiente de configuración se ha añadido a la sesión Líneas de montaje (tiasl1530m000). Para obtener más información, consulte Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Tiempos de transporte entre líneas de montaje vinculadas En Infor LN 10, una línea de suministro vinculada a varias líneas padre puede encontrarse físicamente en la misma ubicación geográfica que las líneas padre, o bien puede encontrarse en una ubicación geográfica distinta. Si la línea de suministro se encuentra en un área geográfica distinta, se debe tener en cuenta el tiempo necesario para transportar los componentes montados a la línea padre a la hora de planificar las órdenes de montaje. Para obtener más información, consulte Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas. Asignar desde la variante de estación de línea En Infor LN 10, el proceso de creación de asignaciones de piezas de montaje se ejecuta automáticamente en la sesión Variante de estación de línea - Piezas de montaje (tiasc2121m000) cuando se inserta o se borra un registro nuevo, y también cuando se modifica la Cantidad de ingeniería de proceso. Retraso de orden de montaje secuenciada En Infor LN 10 puede retrasar el proceso de las órdenes de montaje secuenciadas. Puede mantener las primeras fechas de inicio permitidas en la nueva sesión Orden de montaje - Planif. segmentos línea (tiasc2110m100). |