| # Evitar insuficiencias en órdenes de fabricación Es esencial conocer si hay suficiente material disponible en el momento en que inicie el trabajo en una orden de fabricación. Por ejemplo, desea saber si hay suficiente material disponible para la orden de fabricación X00001 en la (futura) fecha de inicio de fabricación X. Para determinar la disponibilidad de material, LN puede tener en cuenta estos factores: El material que aún no está presente en el stock pero que llegará antes de la fecha X (recepciones de compra o de fabricación programadas). Las órdenes de fabricación planificadas que consumirán material del stock antes de la fecha X. Según las suposiciones previamente mencionadas, la sesión Listar insuficiencias por orden de fabricación (tisfc0418m000) determina si hay insuficiencias de un material para una orden de fabricación específica en una fecha específica. Utilizando la sesión, puede efectuar un análisis pesimista u optimista para determinar si está disponible en el stock el material necesario para la orden de fabricación. Análisis optimista: Se tienen en cuenta el stock proyectado y los almacenes agrupados. Análisis pesimista: Las recepciones programadas y el stock bloqueado no se tienen en cuenta. También puede utilizar la sesión Stock por orden de fabricación (tisfc0516m000) para comprobar si hay suficiente material disponible para una orden de fabricación. Temas relacionados Movimientos planificados de stock |