| # Cómo configurar variantes de producto y generar estructuras de producto El procedimiento para configurar variantes de producto y generar estructuras de variante de producto se compone de un número de pasos independientes. El proceso de configuración de variantes de producto variará según el módulo desde el que se inicie: Configuración de producto (PCF) en Fabricación Control de ventas en Gestión de Órdenes Control de proyecto (PCS) en Fabricación Presupuestación en Proyecto Planificación y necesidades de proyecto (PSS) en Proyecto Si inicia una variante de producto desde Configuración de productos, debe definir un código de variante de producto antes de iniciar el proceso de configuración. La variante de producto tiene el tipo de referencia Variante estándar. En los demás módulos, LN genera un código de variante de producto para que se pueda iniciar la configuración inmediatamente. La variante de producto tiene uno de estos tipos de referencia: Oferta de venta, Orden de venta, Presupuesto, Proyecto (PCS), Variante estándar o Proyecto. El proceso de configuración La sección del proceso de configuración se compone de las subsecciones siguientes: Configurar una variante de producto Seleccionar un valor de opción Validar un valor de opción Validar un conjunto de opciones Validar una variante de producto Configurar una variante de producto Abra la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000) e inicie la sesión de detalles. Determine el artículo genérico para el que desea configurar una variante de producto. Inicie el proceso de configuración en la sesión de detalles Variantes de producto (tipcf5501m000). LN lee la estructura de configuración genérica y busca el conjunto de opciones para la parte superior de la estructura de producto. Si se encuentra el conjunto de opciones, aparece en la sesión Configurador de productos (tipcf5120m000); vaya al paso 6. Si no se encuentra el conjunto de opciones no se muestra nada en la sesión Configurador de productos (tipcf5120m000); vaya al paso 10. LN lee el primer conjunto de opciones del artículo genérico. Consulte la subsección Leer conjuntos de opciones. Haga clic en el campo Opción de una característica de producto. Haga doble clic en '...' para mostrar las opciones válidas. Las opciones se muestran en la sesión Opciones por caract. producto y artículo configurable (tipcf1110m000). Seleccione el valor de opción deseado. Consulte la subsección Seleccionar un valor de opción. LN valida el valor de opción seleccionado. Consulte la subsección Validar un valor de opción. Repita los pasos 7 y 8 para cada característica nueva. Después de seleccionar una opción para cada característica, LN valida todo el conjunto de opciones. Consulte la subsección Validar un conjunto de opciones. Haga clic en el botón del grupo siguiente para solicitar a LN que busque el siguiente conjunto de opciones (nivel inferior) del artículo. LN busca el siguiente conjunto de opciones y lleva a cabo la sección de restricciones Validación de los componentes de la estructura genérica. LN comprueba si hay disponible otro conjunto de opciones en este nivel. Si así fuera, vaya al paso 5. De lo contrario, vaya al paso 13. LN valida la variante de producto. Consulte la subsección Validar una variante de producto. Leer conjuntos de opciones LN lee las características de producto del artículo genérico y busca la primera característica de producto (el primer conjunto de opciones) del artículo genérico en la parte superior de la estructura. LN comprueba si hay una restricción de producto vinculada a dicha característica de producto. Si así fuera, vaya al paso 3. De lo contrario, vaya al paso 7. LN lee la restricción de producto y lleva a cabo la sección de restricción Antes de entrada. LN comprueba si se permite la especificación o consulta de valores de opción. Si así fuera, vaya al paso 5. De lo contrario, vaya al paso 6. LN comprueba si hay características adicionales para las que se deben llevar a cabo los pasos del 2 al 4. Si así fuera, vaya al paso 8. De lo contrario, vaya al paso 7. Si no se permite la entrada de un valor de opción, LN inicia la opción con el valor definido en la sección de restricción Antes de entrada y continúa con el procedimiento desde el paso 8. Si no se permiten la entrada ni la consulta de ninguna de las opciones, LN desactiva el campo de opciones. Estos conjuntos de opciones se denominan conjuntos de opciones invisibles. Los conjuntos de opciones invisibles son conjuntos de opciones en los que no se permite la introducción o visualización de un valor de opción de ninguna característica de producto. El configurador de productos inicializa automáticamente y valida posteriormente estos conjuntos de opciones. Seleccione los valores de las opciones. Los valores de las opciones se tratan con mayor profundidad en la subsección Seleccionar un valor de opción. LN busca la siguiente característica de producto del primer conjunto de opciones. Seleccionar un valor de opción Haga doble clic en el campo Opción de la característica de producto para la que desee seleccionar un valor de opción. LN comprueba si hay una restricción de producto vinculada a dicha característica de producto. Si así fuera, vaya al paso 3. De lo contrario, vaya al paso 5. LN lee la restricción de producto y lleva a cabo la sección de restricción Antes de entrada. LN comprueba si se permite la especificación o consulta de valores de opción. Si así fuera, vaya al paso 5. De lo contrario, vaya al paso 6. Haga zoom a las opciones permitidas. Haga clic en '...' para consultar todas las características válidas en la sesión Opciones por caract. producto y artículo configurable (tipcf1110m000). Para componer la lista de opciones permitidas, LN lleva a cabo la sección de restricción Validación de las restricciones pertinentes para cada opción disponible. Vaya al paso 7. Si no se permite la entrada de un valor de opción, LN inicia la opción con el valor definido en la sección de restricción Antes de entrada. Continúe con el procedimiento desde el paso 9. Seleccione el valor de opción. LN valida el valor de opción seleccionado. Consulte la subsección Validar un valor de opción. Compruebe si existe otra característica de producto cuyas opciones se deban seleccionar. Si así fuera, vaya al paso 1. De lo contrario, vaya al paso 10. LN valida el conjunto de opciones. Consulte la subsección Validar un conjunto de opciones. Validar un valor de opción El valor de opción sólo se valida: Si se permite para la característica de producto la entrada de un valor de opción. Si el valor de opción no está vacío. LN comprueba si se pueden seleccionar las opciones (es decir, un conjunto de valores de opciones de las que pueda seleccionar una) o si debe escribir el valor. Si así fuera, vaya al paso 2. De lo contrario, vaya al paso 3. Si una característica de producto tiene opciones selectivas, LN comprueba si el valor de opción seleccionado forma parte de un conjunto asignado a la característica. Después LN comprueba si la fecha de selección se sitúa dentro del período de validez de la opción. Si la característica de producto no tiene opciones selectivas, LN comprueba si el valor de opción especificado se sitúa dentro del ámbito de valor de opción. LN lee la restricción de producto y lleva a cabo la sección de restricción Validación, que determina si se permite el valor de opción seleccionada. LN comprueba si el valor de opción seleccionado está permitido. Si así fuera, vaya al paso 6. De lo contrario, vaya al paso 7. Haga doble clic en el campo Opción de la siguiente característica de producto. Si ha especificado un valor que no está permitido, puede solicitar la expresión de restricción pertinente. Puede registrar un texto explicativo o una descripción extensa que se relacione con la opción de variante de producto seleccionando el registro en la sesión Opciones por caract. producto y artículo configurable (tipcf1110m000) y haciendo clic en Texto. Validar un conjunto de opciones La validación del conjunto de opciones tiene lugar con cada característica de producto del conjunto de opciones de variante de producto. LN lleva a cabo esta fase antes de buscar otro conjunto de opciones y antes de terminar el proceso de configuración. LN lee la primera característica de producto del conjunto de opciones. LN lee la restricción de producto y lleva a cabo la sección de restricción Antes de entrada. LN comprueba si se permite la especificación o consulta de valores de opción. Si así fuera, vaya al paso 4. De lo contrario, vaya al paso 5. LN comprueba si las opciones son selectivas. Si así fuera, vaya al paso 7. De lo contrario, vaya al paso 8. Si no se permite la entrada de un valor de opción, LN inicia la opción con el valor definido en la sección de restricción Antes de entrada. LN lleva a cabo la sección de restricción Sustitución de parámetros. En esta sección de restricción puede dar un valor fijo a la opción. Este valor puede calcularse o no mediante una fórmula. Si la característica de producto tiene opciones selectivas, LN comprueba si el valor de opción seleccionado forma parte de un conjunto asignado a la característica de producto. Después, LN comprueba si la fecha de selección se sitúa dentro del período de validez de la opción. Si la característica de producto no tiene opciones selectivas, LN comprueba si la opción seleccionada se sitúa dentro del ámbito de valor de opción. LN lee la restricción de producto y lleva a cabo la sección de restricción Validación, que determina si se permite el valor de opción seleccionado. LN comprueba si el valor de opción seleccionado está permitido. Si así fuera, vaya al paso 11. De lo contrario, vaya al paso 12. LN lee la siguiente característica de producto del conjunto de opciones. Si ha seleccionado un valor de opción que no esté permitido, puede corregirlo. Validar una variante de producto La variante de producto sólo se valida si ha seleccionado un valor de opción permitido para cada característica de producto de cada conjunto de opciones. Nota Puede validar un rango de variantes de producto en la sesión Validar variantes de producto (tipcf5200m000). El proceso de generación Después de haber configurado una variante de producto, puede continuar generando la variante de producto utilizando las sesiones siguientes: Sesión Generar estructura (proyecto) para variante de producto (tipcs2220m000). Sesión Generar estructura (presupuesto PCS) para ofertas de venta (tdsls1201m100). Sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000). El proceso de generación se explica en las subsecciones siguientes: Generar una estructura de variante de producto Generar datos de artículos Generar rutas de variantes Generar precios de compra/venta Generar una estructura de variante de producto Seleccione la variante de producto para la que desea generar la estructura de variante de producto. Haga clic en Generar para iniciar el proceso. LN lee la estructura de producto genérico y busca el primer artículo en la parte superior de la estructura. LN lee la restricción de producto vinculada al componente de estructura y lleva a cabo la sección de restricción Validación. LN determina si el artículo forma parte de la estructura de producto genérico. Si así fuera, vaya al paso 6. De lo contrario, vaya al paso 7. LN lee el tipo de artículo. Si el tipo es Genérico, vaya a la fase 8. Si es otro tipo de artículo, vaya a la fase 7. LN busca el siguiente artículo en este nivel. LN busca la variante de producto y lee las opciones y las características seleccionadas. LN incluye el artículo en la estructura de variante. LN genera la estructura de variante de producto según las características y opciones seleccionadas. Los siguientes datos se generan de forma consecutiva: datos de artículo de la variante de producto, precio de compra/venta, estructura y rutas. Consulte las subsecciones siguientes si desea obtener más información. LN comprueba si el artículo es un artículo de compra o de fabricación genérico. Si el artículo es de fabricación vaya a la fase 7; si es de compra, vaya a la fase 12. LN continúa la búsqueda del artículo siguiente en el próximo nivel inferior. El procedimiento se reanuda desde la fase 4. LN genera los datos de artículo, los datos de compra y venta, la estructura y las rutas de la variante de producto. Generar datos de artículos LN lee la primera línea de los datos de artículo genérico. LN lee la restricción de producto y lleva a cabo la sección de restricción Validación. LN determina si el elemento de datos de artículo se puede incluir en la estructura de variante. Si así fuera, vaya al paso 4. De lo contrario, vaya al paso 5. LN incluye el elemento de datos en la estructura de variante de producto. LN lee la línea siguiente de los datos de artículo. LN lee el primer componente de la estructura genérica. LN lee la restricción de producto y lleva a cabo la sección de restricción Validación. LN determina si el componente puede incluirse o no en la estructura de variante. Si así fuera, vaya al paso 4. De lo contrario, vaya al paso 5. LN lleva a cabo la sección de restricción Sustitución de parámetros. Utilizando las fórmulas de esta sección de restricción, LN calcula la longitud, anchura, número de unidades y cantidad neta de un componente de estructura. LN incluye el componente de estructura en la estructura de variante de producto. LN lee el componente siguiente. Generar rutas de variantes LN lee la primera operación de la ruta de variante. LN lee la restricción de producto y lleva a cabo la sección de restricción Validación. LN determina si la operación se puede incluir en la estructura de variante. Si así fuera, vaya al paso 4. De lo contrario, vaya al paso 5. LN lleva a cabo la sección de restricción Sustitución de parámetros. Mediante las fórmulas de esta sección de restricción, LN calcula el tiempo de preparación y el tiempo de ejecución de la operación. LN incluye la operación en la estructura de variante de producto. LN lee la operación siguiente. Generar precios de compra/venta LN lee la primera línea de la lista genérica de precios. LN lee la restricción de producto y lleva a cabo la sección de restricción Validación. LN determina si la lista de precios se puede incluir en la estructura de precios de la variante de producto. Si así fuera, vaya al paso 4. De lo contrario, vaya al paso 5. LN lleva a cabo la sección de restricción Sustitución de parámetros. Mediante fórmulas de esta sección de restricción, LN calcula el precio de compra/venta o el porcentaje de recargo/descuento. LN incluye la línea de lista de precios en la estructura de precios de compra/venta de la variante de producto. LN lee la siguiente línea de lista de precios. Configurar variantes de producto que contienen artículos configurables de compra Puede configurar variantes de producto que contengan artículos configurables de compra. Se puede utilizar un artículo configurable para crear una estructura de artículos que puede contener un submontaje de compra configurable. El submontaje de compra se entrega en la línea de montaje como otras piezas de montaje. Para obtener más información sobre la adquisición de artículos configurables de compra en el módulo Control de montaje, consulte: Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de datos maestros Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de estructuras Variantes de producto - Artículos configurables de compra Temas relacionados Procedimientos de PCF |