| # Selección de líneas de montaje según la configuración del artículo Nuevo en Infor LN 10 En Infor LN 10, LN selecciona la línea de montaje según el valor que se muestre en Dependiente de configuración en la sesión Líneas de montaje (tiasl1530m000). En Infor LN 10 el sistema puede incluir o excluir una línea de suministro sólo si la casilla de verificación Dependiente de configuración está seleccionada para una línea de suministro. Para obtener más información, consulte Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Temas relacionados Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas |