| # Visualizar insuficiencia de piezas de montaje En el menú Específico, haga clic en Comprobar stock para hacer zoom a la sesión Comprobación de stock (tiasc2240m000) a fin de crear una lista de insuficiencias. Esta lista se basa en el stock planificado en Planificación Empresarial. Esta lista se determina con datos adicionales, como las fechas de necesidad, las líneas de montaje y las piezas de montaje seleccionadas. LN siempre limita la comprobación a las piezas de montaje críticas. Consulte la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000) para ver los artículos críticos. Haga doble clic en un artículo y haga clic en la ficha Métodos para ver el campo Crítico para comprobación de stock. Si crea una lista de insuficiencias cuando ya existe una lista, se actualiza la lista existente. Esto significa que: Las insuficiencias de piezas de montaje con una fecha de necesidad en el pasado se borran de la lista existente. Las cantidades se actualizan. Para las nuevas combinaciones de fecha de necesidad y pieza de montaje, se añaden a la lista nuevas cantidades de insuficiencia. Excepto para borrar insuficiencias en el pasado, estas operaciones sólo se llevan a cabo para las fechas, piezas y líneas de montaje especificadas. El campo Fecha de comprobación de stock le muestra cuándo se han actualizado o creado las cantidades. Tenga en cuenta que las líneas de montaje especificadas no se tienen en cuenta en la lista, aunque pueden influir en ella enormemente. La lista de cantidades de insuficiencia se muestra por pieza de montaje o por fecha de necesidad, según la vista seleccionada. Si desea listar las insuficiencias de piezas de montaje, active la sesión Listar insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2440m000). Puede imprimir una lista de insuficiencias de piezas de montaje y/u órdenes relacionadas. Resolución de insuficiencias Si se producen insuficiencias de piezas de montaje, puede bloquear las órdenes que necesiten estas piezas en la sesión Insuficiencia de piezas de montaje - Órdenes de montaje (tiasc2545m000). Sin embargo, el bloqueo de órdenes no resuelve el problema de las insuficiencias de piezas de montaje. Debe buscar la causa de estas insuficiencias y solucionar el problema de forma adecuada. Pero si eso no es posible ahora, como el método de bloqueo de órdenes garantiza la continuidad del proceso de fabricación, dispondrá de tiempo para solucionar el problema de insuficiencia. Para solucionar el problema de suministro puede, por ejemplo, realizar estas acciones: Solicitar al proveedor que entregue las mercancías a tiempo o por adelantado. Ejecute Planificación Empresarial. Si no se ha ejecutado Planificación Empresarial, no se generan programaciones de compras ni órdenes de fabricación para eliminar las insuficiencias. Reprogramar las órdenes ASC. Reprogramar las órdenes SFC que utilizan las mismas piezas. Es posible que exista una orden SFC menos importante que pueda reprogramarse para liberar piezas de montaje. Nota El stock sólo se puede comprobar si en Planificación Empresarial el método de planificación del artículo es Planificado. Consulte el campo Método de planificación de la ficha Configuración en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000). Las líneas de montaje especificadas no figuran en la lista de insuficiencias. No es posible ver en qué línea de montaje se produce el problema. Temas relacionados Resumen de control de montaje Artículos críticos Órdenes de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Carga de estación de línea de montaje |