| # Generar planificación de bloque de órdenes Procedimiento Si especifica valores en los campos de esta sesión y hace clic en Generar, LN lleva a cabo las acciones siguientes: LN comprueba si la sesión Planificación de bloque de órdenes (tisfc0151m000) ya tiene registros para los valores que ha especificado en el campo Máquina y el campo Fecha inicio período bloque órdenes. S existen estos bloques de órdenes, LN borra estos bloques de órdenes, excepto los bloques de órdenes cuya hora de inicio sea anterior al valor del campo Período de congelación. LN selecciona todas las órdenes de fabricación que cumplen los criterios siguientes: La orden de fabricación tiene una operación que se ejecuta en la máquina especificada. Si una orden de fabricación tiene múltiples operaciones que se ejecutan en la máquina especificada, LN toma la primera de estas operaciones. La fecha de finalización planificada originalmente para esta operación se encuentra en el rango especificado. La orden de fabricación tiene un código de orden que se encuentra en el rango de selección especificado. La orden de fabricación tiene un estatus que se encuentra en el rango de selección especificado. La orden de fabricación tiene un planificador que se encuentra en el rango de selección especificado. La orden de fabricación no está contenida en el bloque de órdenes de ninguna máquina ni en la fecha de inicio de ningún período de bloque de órdenes. Para cada una de las operaciones seleccionadas, y para cada una de las clases de preparación que especifique en esta sesión, LN busca el estado de preparación aplicable, tal como se define en la sesión Clases y estados de preparación por operación (tisfc0133m000). Si LN no encuentra este estado de preparación para una operación, LN asume que la operación tiene el estado de preparación que viene después de todos los demás estados de preparación. LN agrupa las operaciones seleccionadas en bloques de órdenes, con lo que cada bloque de órdenes tiene una combinación distinta de estados de preparación. LN clasifica las órdenes de fabricación de cada bloque de órdenes según la fecha de finalización planificada originalmente de la operación relevante. Para más información, consulte la ayuda del campo Fecha de finalizaciónplanificada original de la sesión Órdenes de fabricación por bloque (tisfc0152m000) LN secuencia los bloques de órdenes utilizando el procedimiento siguiente: Para cada bloque de órdenes, obtenga el estado de preparación que pertenece a la clase de preparación que especificó en el campo 1ª clase preparación. Obtenga el valor del campo Secuencia planificación en la sesión Estados de configuración (tcmcs0186m000). Clasifique los bloques de órdenes en orden ascendente, utilizando la secuencia de planificación como clave. Si un estado de preparación no tiene secuencia de planificación, ponga el bloque de órdenes en último lugar. Si múltiples bloques de órdenes tienen el mismo valor del campo Secuencia planificación, LN sigue secuenciando estos bloques de órdenes utilizando los estados de preparación que pertenecen a la clase de preparación que ha especificado en el campo 2ª clase preparación. Si es necesario, LN repite este procedimiento utilizando las clases de preparación que ha especificado en el campo 3ª clase preparación y el campo 4ª clase preparación. Temas relacionados Planificación de bloque de órdenes Planificar con bloques de órdenes |