| # Ejemplos de nivel de calidad aceptable (AQL) Ejemplo
Muestreo simple
Nivel de calidad aceptable | 60 %
Tamaño de muestra | 30 piezas
Un AQL del 60% significa que el 60% de la muestra puede ser defectuosa y que sólo se rechazan muestras si la parte defectuosa es de más del 60%.
Muestra | Cantidad de muestra | Resultado
1 | 5 piezas | Satisfactorio
2 | 10 piezas | Deficiente
3 | 15 piezas | Satisfactorio
Nivel de calidad real = [ 10 / (5+10+15) ] x 100% = 33,33 % El nivel real de defectos es mucho menor que el nivel de calidad aceptable. En consecuencia, se acepta la cantidad de la orden o la muestra.
Muestreo continuo
Nivel de calidad aceptable | 60 %
Cantidad de orden | 300 piezas
Frecuencia | 100 piezas
Tamaño de muestra | 10 piezas
N.º muestra | Tamaño de muestra | Nivel de calidad real
1 | 10 piezas | 70% deficiente
2 | 10 piezas | 50 % satisfactorio
3 | 10 piezas | 80 % deficiente
Compare los resultados con el nivel de calidad aceptable.
Muestra | Nivel de calidad | Cantidad
- | Real | Aceptable | Aceptada | Rechazada
1 | 70 % | 60 % | 0 | 100 piezas
2 | 50 % | 60 % | 100 piezas | 0
3 | 80 % | 60 % | 0 | 100 piezas
- | - | Margen total | 100 piezas | 200 piezas